**L**

Flanschanschluss

SAE 3000 PSI / SFL-I Interlock A

Straight flange SAE 3000 PSI / SFL-I Interlock

**D**

Фланцевое соединение SAE 3000 PSI / SFL- I interlock

# 5

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Flansch / Flange** |  | **Abmessung / Dimension mm** | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **- D** | **A L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KFDL1212I | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” | - | - | 38.1 | 56.7 | 118.5 | 8,47 |
| KFDL1216I | 20 | 3/4” | 12 | 1” | - | - | 44.5 | 48.7 | 119.5 | 12,37 |
| KFDL1612I | 25 | 1” | 16 | 3/4” | - | - | 38.1 | 47.6 | 119.7 | 32,41  9,78 |
| KFDL1616I | 25 | 1” | 16 | 1” | - | - | 44.5 | 47.6 | 119.7 |
| KFDL1620I | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” | - | - | 50.8 | 64.6 | 136.7 | 15,02 |
| KFDL2020I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” | - | - | 50.8 | 68.7 | 155 | 14,08 |
| KFDL2024I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/2” | - | - | 60.3 | 78.7 | 167 | 21,43  19,49 |
| KFDL2424I | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” | - | - | 60.3 | 68.5 | 162 |
| KFDL2432I | 40 | 1.1/2” | 24 | 2” | - | - | 71.4 | 70.5 | 164 | 33,89 |
| KFDL3232I | 50 | 2” | 32 | 2” | - | - | 71.4 | 70.5 | 171 | 26,45 |

**L**

90° Flanschanschluss A

SAE 3000 PSI / SFL-I Interlock

90° SAE flange SAE 3000 PSI / SFL-I Interlock

**B**

Угловое 90° фланцевое соединение SAE 3000 PSI / SFL-I interlock

**D**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Flansch / Flange** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **D** | **B** | **A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KF90L1212I | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” | - | 38.1 | 58 | 54.7 | 116.5 | 14,48 |
| KF90L1216I | 20 | 3/4” | 12 | 1” | - | 44.5 | 62 | 54.7 | 116.5 | 17,30 |
| KF90L1612I | 25 | 1” | 16 | 3/4” | - | 38.1 | 60 | 74.6 | 146.7 | 22,23  16,59 |
| KF90L1616I | 25 | 1” | 16 | 1” | - | 44.5 | 68 | 70.6 | 146.7 |
| KF90L1620I | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” | - | 50.8 | 70 | 74.6 | 146.7 | 21,43 |
| KF90L2020I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” | - | 50.8 | 87 | 87.7 | 176 | 24,34 |
| KF90L2024I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/2” | - | 60.3 | 88 | 87.7 | 176 | 29,90 |
| KF90L2424I | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” | - | 60.3 | 102 | 99.5 | 193 | 34,20  58,23 |
| KF90L2432I | 40 | 1.1/2” | 24 | 2” | - | 71.4 | 118 | 99.5 | 193 |
| KF90L3232I | 50 | 2” | 32 | 2” | - | 71.4 | 120 | 144 | 242 | 46,00 |

**L**

45° Flanschanschluss A

SAE 3000 PSI / SFL-I Interlock

45° SAE flange SAE 3000 PSI / SFL-I Interlock

**B**

Угловое 45° фланцевое соединение SAE 3000 PSI /

SFL-I interlock D

# 5

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Flansch / Flange** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **D** | **B** | **A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KF45L1212I | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” | - | 38.1 | 32 | 64.7 | 126.5 | 12,60 |
| KF45L1216I | 20 | 3/4” | 12 | 1” | - | 44.5 | 35 | 67.7 | 129.5 | 18,07 |
| KF45L1612I | 25 | 1” | 16 | 3/4” | - | 38.1 | 35 | 80.6 | 152.7 | 35,91  17,67 |
| KF45L1616I | 25 | 1” | 16 | 1” | - | 44.5 | 32 | 83.6 | 155.7 |
| KF45L1620I | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” | - | 50.8 | 36 | 87.6 | 159.7 | 17,98 |
| KF45L2020I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” | - | 50.8 | 43 | 98.7 | 187 | 19,81 |
| KF45L2024I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/2” | - | 60.3 | 44 | 99.7 | 188 | 30,75 |
| KF45L2424I | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” | - | 60.3 | 41 | 110.5 | 204 | 27,85  47,57 |
| KF45L2432I | 40 | 1.1/2” | 24 | 2” | - | 71.4 | 52 | 121.5 | 215 |
| KF45L3232I | 50 | 2” | 32 | 2” | - | 71.4 | 59 | 148 | 246 | 40,07 |

Flanschanschluss L

SAE 6000 PSI / SFS-I Interlock A

Straight flange SAE 6000 PSI / SFS-I Interlock

**D**

Фланцевое соединение SAE 6000 PSI / SFS –I interlock

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Flansch / Flange** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **-** | **D A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KFDP1212I | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” | - | - | 41.3 | 50 | 112 | 9,55 |
| KFDP1216I | 20 | 3/4” | 12 | 1” | - | - | 47.6 | 61.7 | 123.5 | 13,72 |
| KFDP1612I | 25 | 1” | 16 | 3/4” | - | - | 41.3 | 61.6 | 133.7 | 33,17  12,51 |
| KFDP1616I | 25 | 1” | 16 | 1” | - | - | 47.6 | 63.6 | 135.7 |
| KFDP1620I | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” | - | - | 54 | 68.6 | 140.7 | 14,39 |
| KFDP2020I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” | - | - | 54 | 68.7 | 157 | 16,05 |
| KFDP2024I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/2” | - | - | 63.5 | 76.7 | 165 | 23,40  22,15 |
| KFDP2424I | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” | - | - | 63.5 | 76.5 | 170 |
| KFDP3232I | 50 | 2” | 32 | 2” | - | - | 79.4 | 73 | 171 | 35,20 |

**L**

90° Flanschanschluss A

SAE 6000 PSI / SFS-I Interlock

90° SAE flange SAE 6000 PSI / SFS-I Interlock

**B**

Угловое 90° фланцевое соединение SAE 6000 PSI / SFS

–I interlock

**D** **5**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Flansch / Flange** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **D** | **B** | **A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KF90P1212I | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” | - | 41.3 | 62 | 54.7 | 116.5 | 14,25 |
| KF90P1216I | 20 | 3/4” | 12 | 1” | - | 47.6 | 67 | 54.7 | 116.5 | 16,45 |
| KF90P1612I | 25 | 1” | 16 | 3/4” | - | 41.3 | 64 | 74.6 | 146.7 | 35,45  17,67 |
| KF90P1616I | 25 | 1” | 16 | 1” | - | 47.6 | 69 | 74.6 | 146.7 |
| KF90P1620I | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” | - | 54 | 76 | 74.6 | 146.7 | 22,77 |
| KF90P2020I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” | - | 54 | 93 | 87.7 | 176 | 22,37 |
| KF90P2024I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/2” | - | 63.5 | 97 | 87.7 | 176 | 39,50  36,00 |
| KF90P2424I | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” | - | 63.5 | 111 | 99.5 | 193 |
| KF90P3232I | 50 | 2” | 32 | 2” | - | 79.4 | 128 | 144 | 242 | 61,82 |

**L**

45° Flanschanschluss A

SAE 6000 PSI / SFS-I Interlock

45° SAE flange SAE 6000 PSI / SFS-I Interlock

**B**

Угловое 45° фланцевое соединение SAE 6000 PSI / SFS

–I interlock D

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Flansch / Flange** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **D** | **B A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KF45P1212I | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” | - | 41.3 | 35 | 67.7 | 129.5 | 12,20 |
| KF45P1216I | 20 | 3/4” | 12 | 1” | - | 47.6 | 39 | 71.7 | 133.5 | 18,24 |
| KF45P1612I | 25 | 1” | 16 | 3/4” | - | 41.3 | 32 | 83.6 | 155.7 | 35,45  15,82 |
| KF45P1616I | 25 | 1” | 16 | 1” | - | 47.6 | 35 | 86.6 | 158.7 |
| KF45P1620I | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” | - | 54 | 40 | 91.6 | 163.7 | 20,98 |
| KF45P2020I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” | - | 54 | 47 | 102.7 | 191 | 21,83 |
| KF45P2024I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/2” | - | 63.5 | 50 | 105.7 | 194 | 30,67  31,29 |
| KF45P2424I | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” | - | 63.5 | 47 | 116.5 | 210 |
| KF45P3232I | 50 | 2” | 32 | 2” | - | 79.4 | 64 | 153 | 251 | 49,31 |

Flanschanschluss

SUPERCAT - SAE 9000 PSI / L

SFS-I Interlock A

Straight SAE flange SUPERCAT

- SAE 9000 PSI / SFS-I Interlock

**D**

Фланцевое соединение SUPERCAT SAE 9000PSI /

SFS-I interlock

# 5

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Flansch / Flange** |  | **Abmessung / Dimension mm** | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **- B** | **A L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KFDS1212I | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” | - | - | 41.3 | 55.7 | 117.5 |  | 9,55 |
| KFDS1216I | 20 | 3/4” | 12 | 1” | - | - | 47.6 | 67.7 | 129.5 |  | 13,45 |
| KFDS1616I | 25 | 1” | 16 | 1” | - | - | 47.6 | 69.6 | 141.7 |  | 12,51  14,40 |
| KFDS1620I | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” | - | - | 54 | 72.6 | 144.7 |
| KFDS2020I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” | - | - | 54 | 69.7 | 158 |  | 16,70 |
| KFDS2024I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/2” | - | - | 63.5 | 78.7 | 167 |  | 23,34 |
| KFDS2424I | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” | - | - | 63.5 | 78.5 | 172 |  | 22,15 |

**L**

90° Flanschanschluss A

SUPERCAT - SAE 9000 PSI /

SFS-I Interlock

90° Swept elbow SUPERCAT

- SAE 9000 PSI / SFS-I Interlock

**B**

Угловое 90° фланцевое соединение SUPERCAT SAE 9000 PSI / SFS-I interlock

**D**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Flansch / Flange** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **D** | **B A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KF90S1212I | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” | - | 41.3 | 67 | 54.7 | 116.5 |  | 14,22 |
| KF90S1216I | 20 | 3/4” | 12 | 1” | - | 47.6 | 73 | 54.7 | 116.5 |  | 16,39 |
| KF90S1616I | 25 | 1” | 16 | 1” | - | 47.6 | 75 | 74.6 | 146.7 |  | 17,64  22,77 |
| KF90S1620I | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” | - | 54 | 80 | 74.6 | 146.7 |
| KF90S2020I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” | - | 54 | 97 | 87.7 | 176 |  | 22,37 |
| KF90S2024I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/2” | - | 63.5 | 99 | 87.7 | 176 |  | 39,50 |
| KF90S2424I | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” | - | 63.5 | 113 | 99.5 | 193 |  | 36,00 |

45° Flanschanschluss L

SUPERCAT - SAE 9000 PSI / A

SFS-I Interlock

45° Swept elbow SUPERCAT

- SAE 9000 PSI / SFS-I Interlock

**B**

Угловое 45° фланцевое соединение SUPERCAT SAE 9000 PSI / SFS-I interlock

# 5

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Flansch / Flange** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **D** | **B A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KF45S1212I | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” | - | 41.3 | 39 | 71.7 | 133.5 |  | 12,20 |
| KF45S1216I | 20 | 3/4” | 12 | 1” | - | 47.6 | 43 | 75.7 | 137.5 |  | 18,24 |
| KF45S1616I | 25 | 1” | 16 | 1” | - | 47.6 | 40 | 91.6 | 163.7 |  | 15,82  20,98 |
| KF45S1620I | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” | - | 54 | 43 | 94.6 | 166.7 |
| KF45S2020I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” | - | 54 | 50 | 105.7 | 194 |  | 21,83 |
| KF45S2024I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/2” | - | 63.5 | 51 | 106.7 | 195 |  | 30,64 |
| KF45S2424I | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” | - | 63.5 | 49 | 118.5 | 212 |  | 31,29 |