**Schälen / Skive / Зачистка**

**L** **2**

Presshülse R1A / 1 ST - 1 SN

Ferrule R1A / 1 ST - 1 SN

**D**

Муфта R1A / 1ST - 1SN

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Schällänge Aussen / Skive length outside****mm.** | **Pressmaß****Crimping Diameters** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **-** | **-** | **D** | **L** |

|  |
| --- |
| 0,60 |
| 0,43 |
| 0,510,57 |
| 0,86 |
| 1,08 |
| 1,652,45 |
| 5,10 |
| 7,67 |
| 13,54 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1R03 | 5 | 3/16” | 03 | 18 | 15.2 | - | - | 17 | 26.4 |
| B1R04 | 6 | 1/4” | 04 | 20 | 17.2 | - | - | 20 | 29.5 |
| B1R05 | 8 | 5/16” | 05 | 20.5 | 18.8 | - | - | 22 | 29.6 |
| B1R06 | 10 | 3/8” | 06 | 21 | 21.0 | - | - | 24 | 32 |
| B1R08 | 12 | 1/2” | 08 | 24 | 25.4 | - | - | 29 | 34.3 |
| B1R10 | 16 | 5/8” | 10 | 26 | 28.2 | - | - | 32 | 37.2 |
| B1R12 | 20 | 3/4” | 12 | 31.5 | 32.2 | - | - | 36 | 43.2 |
| B1R16 | 25 | 1” | 16 | 34.5 | 39.8 | - | - | 43 | 50.6 |
| B1R20 | 32 | 1.1/4” | 20 | 41 | 46.6 | - | - | 52 | 56.7 |
| B1R24 | 40 | 1.1/2” | 24 | 43.5 | 53.0 | - | - | 57 | 63 |
| B1R32 | 50 | 2” | 32 | 58 | 66.2 | - | - | 70 | 78 |

**Schälen / Skive / Зачистка**

**L**

Presshülse R2A / 2 ST - 2 SN

Ferrule R2A / 2 ST - 2 SN

**D**

Myфта R2A / 2 ST - 2 SN

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Schällänge Aussen / Skive length outside****mm.** | **Pressmaß****Crimping Diameters** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **-** | **-** | **D** | **L** |

|  |
| --- |
| 0,71 |
| 0,54 |
| 0,570,68 |
| 0,91 |
| 1,34 |
| 1,803,16 |
| 6,10 |
| 9,01 |
| 13,82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2R03 | 5 | 3/16” | 03 | 18.5 | 17.6 | - | - | 20 | 27.1 |
| B2R04 | 6 | 1/4” | 04 | 20 | 17.8 | - | - | 21 | 30.4 |
| B2R05 | 8 | 5/16” | 05 | 21 | 20.3 | - | - | 24 | 30.3 |
| B2R06 | 10 | 3/8” | 06 | 23 | 23.0 | - | - | 26 | 32.4 |
| B2R08 | 12 | 1/2” | 08 | 24 | 25.7 | - | - | 30 | 34 |
| B2R10 | 16 | 5/8” | 10 | 26 | 29.9 | - | - | 34 | 37.5 |
| B2R12 | 20 | 3/4” | 12 | 32 | 33.5 | - | - | 38 | 43.2 |
| B2R16 | 25 | 1” | 16 | 35.5 | 41.2 | - | - | 46 | 50 |
| B2R20 | 32 | 1.1/4” | 20 | 43 | 50.8 | - | - | 56 | 59 |
| B2R24 | 40 | 1.1/2” | 24 | 44.5 | 57.2 | - | - | 62 | 63 |
| B2R32 | 50 | 2” | 32 | 60 | 69.5 | - | - | 75 | 78.9 |

**Ohne schälen / No skive / Без зачистки**

**L** **2**

Presshülse R1T / 1 SN

Ferrule R1T / 1 SN

Муфта R1T / 1 SN D

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Schällänge Aussen / Skive length outside****mm.** | **Pressmaß****Crimping Diameters** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **-** | **-** | **D** | **L** |

|  |
| --- |
| 0,60 |
| 0,45 |
| 0,490,60 |
| 0,81 |
| 1,25 |
| 1,472,91 |
| 4,11 |
| 9,41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1T03 | 5 | 3/16” | 03 | - | 15.4 | - | - | 19 | 26 |
| B1T04 | 6 | 1/4” | 04 | - | 16.4 | - | - | 20 | 30.5 |
| B1T05 | 8 | 5/16” | 05 | - | 18.2 | - | - | 22 | 30.5 |
| B1T06 | 10 | 3/8” | 06 | - | 20.1 | - | - | 24 | 31.5 |
| B1T08 | 12 | 1/2” | 08 | - | 24.2 | - | - | 29 | 34 |
| B1T10 | 16 | 5/8” | 10 | - | 26.4 | - | - | 32 | 37 |
| B1T12 | 20 | 3/4” | 12 | - | 30.8 | - | - | 42.5 | 36 |
| B1T16 | 25 | 1” | 16 | - | 38.9 | - | - | 43 | 50.5 |
| B1T20 | 32 | 1.1/4” | 20 | - | 48.3 | - | - | 53 | 59 |
| B1T24 | 40 | 1.1/2” | 24 | - | 54.2 | - | - | 60 | 63 |

**Ohne schälen / No skive / Без зачистки**

**L**

Presshülse R2T / 2 SN

Ferrule R2T / 2 SN

Муфта R2T / 2 SN D

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Schällänge Aussen / Skive length outside****mm.** | **Pressmaß****Crimping Diameters** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **-** | **-** | **D** | **L** |

|  |
| --- |
| ✻ |
| 0,47 |
| 0,560,62 |
| 0,86 |
| 1,37 |
| 1,643,16 |
| 6,41 |
| 9,86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2T03 | 5 | 3/16” | 03 | - | - | - | - | 20 | 26 |
| B2T04 | 6 | 1/4” | 04 | - | 18.05 | - | - | 22 | 30.5 |
| B2T05 | 8 | 5/16” | 05 | - | 20.2 | - | - | 24 | 30.5 |
| B2T06 | 10 | 3/8” | 06 | - | 21.4 | - | - | 25.5 | 31.5 |
| B2T08 | 12 | 1/2” | 08 | - | 25.6 | - | - | 30 | 34 |
| B2T10 | 16 | 5/8” | 10 | - | 28.5 | - | - | 34 | 37 |
| B2T12 | 20 | 3/4” | 12 | - | 32.0 | - | - | 38 | 42.5 |
| B2T16 | 25 | 1” | 16 | - | 41.0 | - | - | 46 | 50 |
| B2T20 | 32 | 1.1/4” | 20 | - | 50.0 | - | - | 56 | 59 |
| B2T24 | 40 | 1.1/2” | 24 | - | 57.5 | - | - | 64 | 63 |

**Ohne schälen / No skive / Без зачистки**

**L** **2**

Presshülse R12TN / 1SN-2SN-2SC

Ferrule R12TN / 1SN-2SN-2SC

**D**

Муфта R12TN / 1SN-2SN-2SC

**Euro**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Pressmaß / Crimping Diameters** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **1 SN** | **2 SC** | **2 SN** | **-** | **-** | **D** | **L** |

|  |
| --- |
| 0,77 |
| 0,46 |
| 0,500,60 |
| 0,68 |
| 1,08 |
| 1,343,73 |
| 6,13 |
| 10,97 |
| 17,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B12T03N | 5 | 3/16” | 03 | 16,0 | 16,3 | 16,7 | - | - | 21 | 23 |
| B12T04N | 6 | 1/4” | 04 | 18.0 | 18.2 | 19.0 | - | - | 23 | 30 |
| B12T05N | 8 | 5/16” | 05 | 18.6 | 19.0 | 19.6 | - | - | 24 | 30 |
| B12T06N | 10 | 3/8” | 06 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | - | - | 26 | 32 |
| B12T08N | 12 | 1/2” | 08 | 23.4 | 23.5 | 24.4 | - | - | 29 | 34 |
| B12T10N | 16 | 5/8” | 10 | 27.0 | 27.4 | 28.2 | - | - | 33 | 37 |
| B12T12N | 20 | 3/4” | 12 | 30.8 | 31.1 | 32.0 | - | - | 37 | 42 |
| B12T16N | 25 | 1” | 16 | 39.1 | 39.1 | 40.3 | - | - | 46 | 51 |
| B12T20N | 32 | 1.1/4” | 20 | 48.5 | - | 51.0 | - | - | 59 | 59 |
| B12T24N | 40 | 1.1/2” | 24 | 57.0 | - | 59.8 | - | - | 67 | 67 |
| B12T32N | 50 | 2” | 32 | 69.4 | - | 72.4 | - | - | 80 | 72 |

**Ohne schälen / No skive / Без зачистки**

**L**

Presshülse 1SC - 1SN - 2SC

Ferrule 1SC - 1SN - 2SC

**D**

Муфта 1SC - 1SN - 2SC

**Euro**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Pressmaß / Crimping Diameters** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **1 SC** | **1 SN** | **2 SC** | **-** | **-** | **D** | **L** |

|  |
| --- |
| 0,50 |
| 0,53 |
| 0,600,78 |
| 1,15 |
| 1,40 |
| 3,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1SC04 | 6 | 1/4” | 04 | 15.3 | 16.0 | 16.2 | - | - | 20 | 30 |
| B1SC05 | 8 | 5/16” | 05 | 16.8 | 17.8 | 18.0 | - | - | 22 | 30 |
| B1SC06 | 10 | 3/8” | 06 | 18.5 | 20.0 | 20.0 | - | - | 24 | 32 |
| B1SC08 | 12 | 1/2” | 08 | 22.5 | 23.6 | 23.8 | - | - | 28 | 34 |
| B1SC10 | 16 | 5/8” | 10 | - | - | - | - | - | 32 | 37 |
| B1SC12 | 20 | 3/4” | 12 | - | - | - | - | - | 35 | 42 |
| B1SC16 | 25 | 1” | 16 | 36.9 | - | - | - | - | 43 | 51 |

**Schälen / Skive / Зачистка**

**L** **2**

Presshülse R9R / 4 SP

Ferrule R9R / 4 SP

**D**

Муфта R9R / 4SP

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Schällänge Aussen / Skive length outside****mm.** | **Pressmaß****Crimping Diameters** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **-** | **-** | **D** | **L** |

|  |
| --- |
| 0,53 |
| 0,63 |
| 0,831,65 |
| 2,05 |
| 2,99 |
| 6,5010,33 |
| 17,22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B9R04 | 6 | 1/4” | 04 | 22 | 18.7 | - | - | 21 | 30.5 |
| B9R06 | 10 | 3/8” | 06 | 25.5 | 23.2 | - | - | 26 | 32 |
| B9R08 | 12 | 1/2” | 08 | 29 | 26.3 | - | - | 30 | 34 |
| B9R10 | 16 | 5/8” | 10 | 31 | 30.2 | - | - | 34 | 40 |
| B9R12 | 20 | 3/4” | 12 | 35 | 34.6 | - | - | 38 | 51.5 |
| B9R16 | 25 | 1” | 16 | 48 | 42.2 | - | - | 46 | 60 |
| B9R20 | 32 | 1.1/4” | 20 | 54 | 51.2 | - | - | 56 | 66 |
| B9R24 | 40 | 1.1/2” | 24 | 62 | 59.6 | - | - | 65 | 76.5 |
| B9R32 | 50 | 2” | 32 | 64 | 74.6 | - | - | 80 | 80 |

**Schälen / Skive / Зачистка**

**L**

Presshülse 4SH

Ferrule 4SH

**D**

Муфта 4SH

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Schällänge Aussen / Skive length outside****mm.** | **Pressmaß****Crimping Diameters** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **-** | **-** | **D** | **L** |

|  |
| --- |
| 1,65 |
| 2,05 |
| 2,997,04 |
| 10,50 |
| 17,71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B9R10 | 16 | 5/8” | 10 | 31 | 30.2 | - | - | 34 | 40 |
| B9R12 | 20 | 3/4” | 12 | 35 | 34.6 | - | - | 38 | 51.5 |
| B9R16 | 25 | 1” | 16 | 48 | 42.2 | - | - | 46 | 60 |
| B4SH20 | 32 | 1.1/4” | 20 | 54 | 48.2 | - | - | 56 | 66 |
| B4SH24 | 40 | 1.1/2” | 24 | 62 | 57.9 | - | - | 65 | 76.5 |
| B4SH32 | 50 | 2” | 32 | 64 | 70.5 | - | - | 80 | 80 |

**Ohne schälen / No skive / Без зачистки**

**L** **2**

Presshülse R7 / R8 / Thermoflex

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Ferrule R7 / R8 / Thermoflex

**D**

Муфта R7 / R8 / Thermoflex

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Pressmaß Crimping Diameters MT-MTH1** | **Pressmaß Crimping Diameters R7-R8** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **-** | **-** | **D** | **L** |

|  |
| --- |
| 0,52 |
| 0,43 |
| 0,550,61 |
| 0,84 |
| 1,58 |
| 2,143,79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B7R03 | 5 | 3/16” | 03 | 11.3 | 11.2 | - | - | 14 | 30 |
| B7R04 | 6 | 1/4” | 04 | 14.2 | 14.1 | - | - | 17 | 30.2 |
| B7R05 | 8 | 5/16” | 05 | 16.0 | 16.2 | - | - | 19 | 29.8 |
| B7R06 | 10 | 3/8” | 06 | 18.2 | 18.2 | - | - | 21 | 30.4 |
| B7R08 | 12 | 1/2” | 08 | 22.3 | 22.2 | - | - | 25.5 | 34.2 |
| B7R10 | 16 | 5/8” | 10 | 25.7 | 25.8 | - | - | 28.5 | 36.3 |
| B7R12 | 20 | 3/4” | 12 | 27.8 | 29.0 | - | - | 32.1 | 42.4 |
| B7R16 | 25 | 1” | 16 | 36.7 | 36.8 | - | - | 40 | 50.2 |

**Ohne schälen / No skive / Без зачистки**

**L**

Presshülse PTFE (glatt)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Ferrule PTFE (even)

**D**

Муфта PTFE (гладкий)

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Schällänge Aussen / Skive length outside****mm.** | **Pressmaß****Crimping Diameters** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **-** | **-** | **D** | **L** |

|  |
| --- |
| 0,93 |
| 0,95 |
| 1,161,18 |
| 1,20 |
| 1,65 |
| 1,852,85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTFE-GL05 | 5 | 3/16” | 03 | - | - | - | - | - | - |
| PTFE-GL06 | 6 | 1/4” | 04 | - | 13.0 | - | - | - | - |
| PTFE-GL08 | 8 | 5/16” | 05 | - | 14.8 | - | - | - | - |
| PTFE-GL10 | 10 | 3/8” | 06 | - | 16.0 | - | - | - | - |
| PTFE-GL12 | 12 | 1/2” | 08 | - | 21.0 | - | - | - | - |
| PTFE-GL16 | 16 | 5/8” | 10 | - | 22.3 | - | - | - | - |
| PTFE-GL20 | 20 | 3/4” | 12 | - | 28.0 | - | - | - | - |
| PTFE-GL25 | 25 | 1” | 16 | - | 35.0 | - | - | - | - |

**Ohne schälen / No skive / Без зачистки**

**L** **2**

Presshülse PTFE (gewellt)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Ferrule PTFE (convoluted)

**D**

Муфта PTFE (гофрированный)

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Schällänge Aussen / Skive length outside****mm.** | **Pressmaß****Crimping Diameters** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **-** | **-** | **D** | **L** |

|  |
| --- |
| 0,93 |
| 1,67 |
| 1,803,05 |
| 3,20 |
| 6,20 |
| 7,008,90 |
| 13,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTFE-GW06 | 6 | 1/4” | 04 | - | 13.5 | - | - | - | - |
| PTFE-GW10 | 10 | 3/8” | 06 | - | 16.0 | - | - | - | - |
| PTFE-GW12 | 12 | 1/2” | 08 | - | 19.7 | - | - | - | - |
| PTFE-GW16 | 16 | 5/8” | 10 | - | 22.7 | - | - | - | - |
| PTFE-GW20 | 20 | 3/4” | 12 | - | 26.5 | - | - | - | - |
| PTFE-GW25 | 25 | 1” | 16 | - | 33.7 | - | - | - | - |
| PTFE-GW32 | 32 | 1.1/4” | 20 | - | 44.9 | - | - | - | - |
| PTFE-GW40 | 40 | 1.1/2” | 24 | - | 50.2 | - | - | - | - |
| PTFE-GW50 | 50 | 2” | 32 | - | - | - | - | - | - |