CEL 24° Konus metrisch Metric male 24° cone l.t.

CEL ниппель, 24° метрический, легкий ряд

**L**

**A**

**CH** **3**

 **T F**

**24°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** | **Tubo mm** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **-** | **CH A** | **L** |

|  |
| --- |
| 1,04 |
| 1,77 |
| 1,040,85 |
| 1,09 |
| 1,48 |
| 0,861,25 |
| 1,06 |
| 0,81 |
| 1,35 |
| 1,122,15 |
| 1,80 |
| 3,46 |
| 3,762,36 |
| 4,52 |
| 7,19 |
| 11,56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ME0312L6 | 5 | 3/16” | 03 | M12 x 1.5 | 6 | - | 15 | 22.5 | 50 |
| ME0314L8 | 5 | 3/16” | 03 | M14 x 1.5 | 8 | - | 15 | 23 | 51 |
| ME0412L6 | 6 | 1/4” | 04 | M12 x 1.5 | 6 | - | 15 | 23 | 51 |
| ME0414L8 | 6 | 1/4” | 04 | M14 x 1.5 | 8 | - | 15 | 23 | 51 |
| ME0416L10 | 6 | 1/4” | 04 | M16 x 1.5 | 10 | - | 17 | 25 | 53 |
| ME0418L12 | 6 | 1/4” | 04 | M18 x 1.5 | 12 | - | 19 | 26 | 54 |
| ME0516L10 | 8 | 5/16” | 05 | M16 x 1.5 | 10 | - | 17 | 25 | 53 |
| ME0518L12 | 8 | 5/16” | 05 | M18 x 1.5 | 12 | - | 19 | 26 | 54 |
| ME0616L10 | 10 | 3/8” | 06 | M16 x 1.5 | 10 | - | 17 | 25 | 55 |
| ME0618L12 | 10 | 3/8” | 06 | M18 x 1.5 | 12 | - | 19 | 25 | 55.5 |
| ME0622L15 | 10 | 3/8” | 06 | M22 x 1.5 | 15 | - | 24 | 27 | 57 |
| ME0822L15 | 12 | 1/2” | 08 | M22 x 1.5 | 15 | - | 24 | 27.5 | 60.5 |
| ME0826L18 | 12 | 1/2” | 08 | M26 x 1.5 | 18 | - | 27 | 27.5 | 60.5 |
| ME1026L18 | 16 | 5/8” | 10 | M26 x 1.5 | 18 | - | 27 | 27.5 | 63.5 |
| ME1030L22 | 16 | 5/8” | 10 | M30 x 2 | 22 | - | 32 | 31.5 | 67 |
| ME1226L18 | 20 | 3/4” | 12 | M26 x 1.5 | 18 | - | 27 | 29 | 68.5 |
| ME1230L22 | 20 | 3/4” | 12 | M30 x 2 | 22 | - | 32 | 32 | 73 |
| ME1636L28 | 25 | 1” | 16 | M36 x 2 | 28 | - | 38 | 40 | 92.5 |
| ME2045L35 | 32 | 1.1/4” | 20 | M45 x 2 | 35 | - | 46 | 41.5 | 101.5 |
| ME2452L42 | 40 | 1.1/2” | 24 | M52 x 2 | 42 | - | 55 | 40 | 107 |

DKO-L Innengewinde mit

O-ring 24° Konus L

**A**

O-ring metric female 24°

cone l.t. CH

DKO-L ниппель, конус 24 ° с

**24°**

уплотнительным резиновым F

кольцом, метрический, легкий ряд.

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** | **Tubo mm** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **-** | **CH A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE0312L6 | 5 | 3/16” | 03 | M12 x 1.5 | 6 | - | 14 | 25.5 | 50 | 1,57 |
| FE0314L8 | 5 | 3/16” | 03 | M14 x 1.5 | 8 | - | 17 | 25.5 | 50 | 1,97 |
| \*FE0412L6 | 6 | 1/4” | 04 | M12 x 1.5 | 6 | - | 14 | 21 | 48.5 | 1,030,81 |
| FE0414L8 | 6 | 1/4” | 04 | M14 x 1.5 | 8 | - | 17 | 23.5 | 53 |
| FE0416L10 | 6 | 1/4” | 04 | M16 x 1.5 | 10 | - | 19 | 26 | 54 | 0,89 |
| FE0418L12 | 6 | 1/4” | 04 | M18 x 1.5 | 12 | - | 22 | 26 | 54 | 1,09 |
| FE0516L10 | 8 | 5/16” | 05 | M16 x 1.5 | 10 | - | 19 | 26 | 54 | 0,760,95 |
| FE0518L12 | 8 | 5/16” | 05 | M18 x 1.5 | 12 | - | 22 | 26 | 54 |
| \*FE0616L10 | 10 | 3/8” | 06 | M16 x 1.5 | 10 | - | 19 | 23.5 | 53.5 | 1,97 |
| FE0618L12 | 10 | 3/8” | 06 | M18 x 1.5 | 12 | - | 22 | 26.5 | 56.5 | 0,83 |
| FE0622L15 | 10 | 3/8” | 06 | M22 x 1.5 | 15 | - | 27 | 27 | 57 | 1,51 |
| FE0822L15 | 12 | 1/2” | 08 | M22 x 1.5 | 15 | - | 27 | 27.5 | 60.5 | 1,201,77 |
| FE0826L18 | 12 | 1/2” | 08 | M26 x 1.5 | 18 | - | 32 | 28 | 61 |
| FE1026L18 | 16 | 5/8” | 10 | M26 x 1.5 | 18 | - | 32 | 30 | 64 | 1,71 |
| FE1030L22 | 16 | 5/8” | 10 | M30 x 2 | 22 | - | 36 | 31 | 66.5 | 3,39 |
| FE1226L18 | 20 | 3/4” | 12 | M26 x 1.5 | 18 | - | - | - | - | 4,362,52 |
| FE1230L22 | 20 | 3/4” | 12 | M30 x 2 | 22 | - | 36 | 31 | 72 |
| FE1636L28 | 25 | 1” | 16 | M36 x 2 | 28 | - | 41 | 33.5 | 88.5 | 3,98 |
| FE2045L35 | 32 | 1.1/4” | 20 | M45 x 2 | 35 | - | 50 | 38.5 | 99 | 6,88 |
| FE2452L42 | 40 | 1.1/2” | 24 | M52 x 2 | 42 | - | 60 | 39 | 109.5 | 12,27 |

\* Gekrimpte Mutter / Crimping nut

**L**

DKO-L 90° Bogen Innengewinde A

mit O-ring 24° Konus

90° O-ring metric swept elbow 24° cone l.t.

**3**

**B**

DKO-L угловой ниппель 90°,

конус 24° с уплотнительным резиновым кольцом, метрический, легкий ряд

**CH**

**F**

**24°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** | **Tubo mm** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F90E0312L6 | 5 | 3/16” | 03 | M12 x 1.5 | 6 | 14 | 31.5 | 29.5 | 53.5 |
| F90E0314L8 | 5 | 3/16” | 03 | M14 x 1.5 | 8 | 17 | 31.5 | 29.5 | 53.5 |
| \*F90E0412L6 | 6 | 1/4” | 04 | M12 x 1.5 | 6 | 14 | 31.5 | 29.5 | 57 |
| F90E0414L8 | 6 | 1/4” | 04 | M14 x 1.5 | 8 | 17 | 31.5 | 29.5 | 57 |
| F90E0416L10 | 6 | 1/4” | 04 | M16 x 1.5 | 10 | 19 | 32.5 | 29 | 56.5 |
| F90E0418L12 | 6 | 1/4” | 04 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 30.5 | 27 | 55 |
| F90E0516L10 | 8 | 5/16” | 05 | M16 x 1.5 | 10 | 19 | 32.5 | 31 | 59 |
| F90E0518L12 | 8 | 5/16” | 05 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 37 | 29 | 57 |
| \*F90E0616L10 | 10 | 3/8” | 06 | M16 x 1.5 | 10 | 19 | 38 | 33 | 63 |
| F90E0618L12 | 10 | 3/8” | 06 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 37.5 | 35.5 | 65 |
| F90E0622L15 | 10 | 3/8” | 06 | M22 x 1.5 | 15 | 27 | 42 | 34 | 64 |
| F90E0822L15 | 12 | 1/2” | 08 | M22 x 1.5 | 15 | 27 | 44 | 39.5 | 72 |
| F90E0826L18 | 12 | 1/2” | 08 | M26 x 1.5 | 18 | 32 | 46.5 | 39.5 | 72 |
| F90E1026L18 | 16 | 5/8” | 10 | M26 x 1.5 | 18 | 32 | 50.5 | 48.5 | 84 |
| F90E1030L22 | 16 | 5/8” | 10 | M30 x 2 | 22 | 36 | 53 | 48.5 | 84 |
| F90E1226L18 | 20 | 3/4” | 12 | M26 x 1.5 | 18 | - | - | - | - |
| F90E1230L22 | 20 | 3/4” | 12 | M30 x 2 | 22 | 36 | 55.5 | 56.5 | 97 |
| F90E1636L28 | 25 | 1” | 16 | M36 x 2 | 28 | 41 | 72.5 | 73 | 127 |
| F90E2045L35 | 32 | 1.1/4” | 20 | M45 x 2 | 35 | 50 | 86.5 | 92 | 152 |
| F90E2452L42 | 40 | 1.1/2” | 24 | M52 x 2 | 42 | 60 | 94 | 99 | 170 |

\* Gekrimpte Mutter / Crimping nut

|  |
| --- |
| 2,82 |
| 3,53 |
| 2,051,57 |
| 1,63 |
| 2,68 |
| 1,681,88 |
| 3,28 |
| 1,72 |
| 3,14 |
| 2,484,56 |
| 3,56 |
| 7,84 |
| 16,264,99 |
| 9,41 |
| 15,61 |
| 30,12 |

DKO-L 45° Bogen Innengewinde L

mit O-ring 24° Konus A

45° O-ring metric swept elbow 24° cone l.t.

**B**

DKO-L угловой ниппель 45°,

конус 24° c уплотнительным резиновым кольцом,

метрический, легкий ряд F

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** | **Tubo mm** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F45E0312L6 | 5 | 3/16” | 03 | M12 x 1.5 | 6 | 14 | 15 | 37 | 65 |  | 3,11 |
| F45E0314L8 | 5 | 3/16” | 03 | M14 x 1.5 | 8 | 17 | 15 | 37 | 65 |  | 3,88 |
| \*F45E0412L6 | 6 | 1/4” | 04 | M12 x 1.5 | 6 | 14 | 17 | 40 | 68 |  | 4,651,71 |
| F45E0414L8 | 6 | 1/4” | 04 | M14 x 1.5 | 8 | 17 | 17 | 50 | 78 |
| F45E0416L10 | 6 | 1/4” | 04 | M16 x 1.5 | 10 | 19 | 17 | 48.5 | 76 |  | 1,80 |
| F45E0418L12 | 6 | 1/4” | 04 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 17 | 48.5 | 76 |  | 2,94 |
| F45E0516L10 | 8 | 5/16” | 05 | M16 x 1.5 | 10 | 19 | 17 | 52.5 | 80 |  | 1,681,93 |
| F45E0518L12 | 8 | 5/16” | 05 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 20 | 50 | 78 |
| \*F45E0616L10 | 10 | 3/8” | 06 | M16 x 1.5 | 10 | 19 | 20 | 55 | 85 |  | 3,62 |
| F45E0618L12 | 10 | 3/8” | 06 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 17 | 57 | 86.5 |  | 1,77 |
| F45E0622L15 | 10 | 3/8” | 06 | M22 x 1.5 | 15 | 27 | 19 | 59 | 88.5 |  | 3,45 |
| F45E0822L15 | 12 | 1/2” | 08 | M22 x 1.5 | 15 | 27 | 22 | 64 | 97 |  | 2,485,02 |
| F45E0826L18 | 12 | 1/2” | 08 | M26 x 1.5 | 18 | 32 | 26 | 65 | 98 |
| F45E1026L18 | 16 | 5/8” | 10 | M26 x 1.5 | 18 | 32 | 28 | 61.5 | 97 |  | 3,73 |
| F45E1030L22 | 16 | 5/8” | 10 | M30 x 2 | 22 | 36 | 30 | 63.5 | 99 |  | 8,61 |
| F45E1226L18 | 20 | 3/4” | 12 | M26 x 1.5 | - | - | - | - | - |  | 16,274,74 |
| F45E1230L22 | 20 | 3/4” | 12 | M30 x 2 | 22 | 36 | 27 | 63 | 103.5 |
| F45E1636L28 | 25 | 1” | 16 | M36 x 2 | 28 | 41 | 38.5 | 85.5 | 140 |  | 10,35 |
| F45E2045L35 | 32 | 1.1/4” | 20 | M45 x 2 | 35 | 50 | 35 | 104.5 | 164.5 |  | 16,09 |
| F45E2452L42 | 40 | 1.1/2” | 24 | M52 x 2 | 42 | 60 | 45 | 119 | 189 |  | 31,62 |

\* Gekrimpte Mutter / Crimping nut