**L**

AGJ 74° JIC Aussenkonus A

(UNF-Gewinde) Interlock

JIC male sv 74° interlock CH

**F**

AGJ ниппель, наружный JIC конус 74° interlock, UNF резьба

**7 4°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **- CH** | **A L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KMJ1212 | 20 | 3/4” | 12 | 1.1/16” - 12 | - | - | 27 | 38 | 100 |  | 6,10 |
| KMJ1214 | 20 | 3/4” | 12 | 1.3/16” - 12 | - | - | 32 | 39 | 101 |  | 15,88 |
| KMJ1216 | 20 | 3/4” | 12 | 1.5/16” - 12 | - | - | 34 | 39 | 101 |  | 14,79  8,47 |
| KMJ1616 | 25 | 1” | 16 | 1.5/16” - 12 | - | - | 34 | 40 | 112 |
| KMJ1620 | 25 | 1” | 16 | 1.5/8” - 12 | - | - | 42 | 42.5 | 114.5 |  | 21,92 |
| KMJ2020 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.5/8” - 12 | - | - | 42 | 44 | 132.5 |  | 13,00 |
| KMJ2024 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.7/8” - 12 | - | - | 50 | 51 | 139.5 |  | 24,74  18,47 |
| KMJ2424 | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.7/8” - 12 | - | - | 50 | 51 | 144.5 |
| KMJ3232 | 50 | 2” | 32 | 2.1/2” - 12 | - | - | - | - | - |  | 38,28 |

DKJ 74° (UNF) + gestiftete L

Überwurfmutter Interlock A

JIC female 74° thrust wired nut Interlock

**CH**

74°

DKJ ниппель, JIC конус 74°, F

interlock, гайка со штифтом, UNF резьба

# 5

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **- CH** | **A L** |

|  |
| --- |
| 6,84 |
| 24,51 |
| 22,40  9,89 |
| 32,80 |
| 14,59 |
| 37,76  23,37 |
| 28,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KFDJ1212 | 20 | 3/4” | 12 | 1.1/16” - 12 | - | - | 32 | 20.5 | 82.5 |
| KFDJ1214 | 20 | 3/4” | 12 | 1.3/16” - 12 | - | - | 36 | 20.5 | 82.5 |
| KFDJ1216 | 20 | 3/4” | 12 | 1.5/16” - 12 | - | - | 41 | 20.5 | 82.5 |
| KFDJ1616 | 25 | 1” | 16 | 1.5/16” - 12 | - | - | 41 | 22 | 94 |
| KFDJ1620 | 25 | 1” | 16 | 1.5/8” - 12 | - | - | 50 | 26 | 98 |
| KFDJ2020 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.5/8” - 12 | - | - | 50 | 27.5 | 116 |
| KFDJ2024 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.7/8” - 12 | - | - | 55 | 29.5 | 118 |
| KFDJ2424 | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.7/8” - 12 | - | - | 55 | 29.5 | 123 |
| KFDJ3232 | 50 | 2” | 32 | 2.1/2” - 12 | - | - | 70 | 33 | 131 |

**L**

DKJ 90° Bogen 74° Dichtkopf A

(UNF) + gestiftete Überwurf- mutter Interlock

90° JIC female swept elbow 74° cone saet wired nut

**B**

Interlock

DKJ угловой ниппель 90°, JIC конус 74°, interlock, гайка со

**CH**

штифтом, UNF резьба F

**74°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B** | **A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KF90J1212 | 20 | 3/4” | 12 | 1.1/16” - 12 | - | 32 | 58 | 51 | 113 |  | 12,68 |
| KF90J1214 | 20 | 3/4” | 12 | 1.3/16” - 12 | - | 36 | 61 | 51 | 113 |  | 39,82 |
| KF90J1216 | 20 | 3/4” | 12 | 1.5/16” - 12 | - | 41 | 62.5 | 51 | 113 |  | 34,03  18,55 |
| KF90J1616 | 25 | 1” | 16 | 1.5/16” - 12 | - | 41 | 69.5 | 70.5 | 142.5 |
| KF90J1620 | 25 | 1” | 16 | 1.5/8” - 12 | - | 50 | 78.5 | 70.5 | 142.5 |  | 43,89 |
| KF90J2020 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.5/8” - 12 | - | 50 | 91.5 | 87.5 | 176 |  | 26,22 |
| KF90J2024 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.7/8” - 12 | - | 55 | 99 | 87.5 | 176 |  | 60,16  38,59 |
| KF90J2424 | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.7/8” - 12 | - | 55 | 112.5 | 99.5 | 193 |
| KF90J3232 | 50 | 2” | 32 | 2.1/2” - 12 | - | - | - | - | - |  | 64,01 |

DKJ 45° Bogen 74° Dichtkopf L

(UNF) + gestiftete Überwurf-

**A**

mutter Interlock

45° JIC female swept elbow

74° cone saet wired nut B

Interlock

DKJ угловой ниппель 45°, JIC

конус 74°, interlock, гайка со F

штифтом, UNF резьба 5

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KF45J1212 | 20 | 3/4” | 12 | 1.1/16” - 12 | - | 32 | 29 | 59.5 | 121.5 |  | 14,25 |
| KF45J1214 | 20 | 3/4” | 12 | 1.3/16” - 12 | - | 36 | 29 | 60.5 | 122.5 |  | 66,35 |
| KF45J1216 | 20 | 3/4” | 12 | 1.5/16” - 12 | - | 41 | 29 | 60.5 | 122.5 |  | 34,03  17,30 |
| KF45J1616 | 25 | 1” | 16 | 1.5/16” - 12 | - | 41 | 39.5 | 86 | 158 |
| KF45J1620 | 25 | 1” | 16 | 1.5/8” - 12 | - | 50 | 38.5 | 87 | 159 |  | 43,89 |
| KF45J2020 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.5/8” - 12 | - | 50 | 44 | 99.5 | 188 |  | 26,22 |
| KF45J2024 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.7/8” - 12 | - | 55 | 45 | 101.5 | 190 |  | 60,16  35,51 |
| KF45J2424 | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.7/8” - 12 | - | 55 | 45 | 116.5 | 210 |
| KF45J3232 | 50 | 2” | 32 | 2.1/2” - 12 | - | - | - | - | - |  | 56,49 |