**L**

**A**

 **CH** **3**

**T F**

**24°**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ME0314S6 | 5 | 3/16” | 03 | M14 x 1.5 | 6 | - | 14 | 24 | 50 |
| ME0316S8 | 5 | 3/16” | 03 | M16 x 1.5 | 8 | - | 17 | 25 | 50 |
| ME0414S6 | 6 | 1/4” | 04 | M14 x 1.5 | 6 | - | 14 | 24 | 53 |
| ME0416S8 | 6 | 1/4” | 04 | M16 x 1.5 | 8 | - | 17 | 25 | 53 |
| ME0418S10 | 6 | 1/4” | 04 | M18 x 1.5 | 10 | - | 19 | 25 | 53 |
| ME0420S12 | 6 | 1/4” | 04 | M20 x 1.5 | 12 | - | 22 | 27 | 55 |
| ME0518S10 | 8 | 5/16” | 05 | M18 x 1.5 | 10 | - | 19 | 25 | 53 |
| ME0520S12 | 8 | 5/16” | 05 | M20 x 1.5 | 12 | - | 22 | 26.5 | 55 |
| ME0618S10 | 10 | 3/8” | 06 | M18 x 1.5 | 10 | - | 19 | 26 | 55 |
| ME0620S12 | 10 | 3/8” | 06 | M20 x 1.5 | 12 | - | 22 | 27 | 57 |
| ME0622S14 | 10 | 3/8” | 06 | M22 x 1.5 | 14 | - | 24 | 29 | 59.5 |
| ME0822S14 | 12 | 1/2” | 08 | M22 x 1.5 | 14 | - | 24 | 30 | 63 |
| ME0824S16 | 12 | 1/2” | 08 | M24 x 1.5 | 16 | - | 27 | 31 | 64 |
| ME1030S20 | 16 | 5/8” | 10 | M30 x 2 | 20 | - | 32 | 33 | 69 |
| ME1230S20 | 20 | 3/4” | 12 | M30 x 2 | 20 | - | 32 | 34 | 75 |
| ME1236S25 | 20 | 3/4” | 12 | M36 x 2 | 25 | - | 38 | 36 | 76.5 |
| ME1636S25 | 25 | 1” | 16 | M36 x 2 | 25 | - | 38 | 38.5 | 93.5 |
| ME1642S30 | 25 | 1” | 16 | M42 x 2 | 30 | - | 46 | 42 | 96 |
| ME2042S30 | 32 | 1.1/4” | 20 | M42 x 2 | 30 | - | 46 | 42 | 103 |
| ME2052S38 | 32 | 1.1/4” | 20 | M52 x 2 | 38 | - | 55 | 46 | 105 |
| ME2452S38 | 40 | 1.1/2” | 24 | M52 x 2 | 38 | - | 55 | 46 | 117 |

DKO-S Innengewinde mit L

O-ring 24° Konus A

O-ring metric female 24°

**CH**

cone h.t.

DKO-S ниппель, конус 24° c

**24°**

уплотнительным резиновым F

кольцом, метрический тяжёлый ряд

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** | **Tubo mm** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **-** | **CH A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE0314S6 | 5 | 3/16” | 03 | M14 x 1.5 | 6 | - | 17 | 25.5 | 50 |  | 2,99 |
| FE0316S8 | 5 | 3/16” | 03 | M16 x 1.5 | 8 | - | 19 | 25.5 | 50 |  | 2,05 |
| FE0414S6 | 6 | 1/4” | 04 | M14 x 1.5 | 6 | - | 17 | 25.5 | 53 |  | 0,801,06 |
| FE0416S8 | 6 | 1/4” | 04 | M16 x 1.5 | 8 | - | 19 | 26 | 54 |
| FE0418S10 | 6 | 1/4” | 04 | M18 x 1.5 | 10 | - | 22 | 26 | 54 |  | 1,10 |
| FE0420S12 | 6 | 1/4” | 04 | M20 x 1.5 | 12 | - | 24 | 26 | 54 |  | 1,60 |
| FE0518S10 | 8 | 5/16” | 05 | M18 x 1.5 | 10 | - | 22 | 26.5 | 54.5 |  | 1,281,09 |
| FE0520S12 | 8 | 5/16” | 05 | M20 x 1.5 | 12 | - | 24 | 26 | 54 |
| FE0618S10 | 10 | 3/8” | 06 | M18 x 1.5 | 10 | - | 22 | 26.5 | 56.5 |  | 2,28 |
| FE0620S12 | 10 | 3/8” | 06 | M20 x 1.5 | 12 | - | 24 | 26.5 | 54.5 |  | 1,14 |
| FE0622S14 | 10 | 3/8” | 06 | M22 x 1.5 | 14 | - | 27 | 27 | 57 |  | 1,40 |
| FE0822S14 | 12 | 1/2” | 08 | M22 x 1.5 | 14 | - | 27 | 27.5 | 60.5 |  | 2,071,64 |
| FE0824S16 | 12 | 1/2” | 08 | M24 x 1.5 | 16 | - | 30 | 32 | 65 |
| FE1030S20 | 16 | 5/8” | 10 | M30 x 2 | 20 | - | 36 | 37 | 73 |  | 2,33 |
| FE1230S20 | 10 | 3/4” | 12 | M30 x 2 | 20 | - | 36 | 37.5 | 78.5 |  | 3,68 |
| FE1236S25 | 20 | 3/4” | 12 | M36 x 2 | 25 | - | 46 | 38.5 | 79.5 |  | 3,966,27 |
| FE1636S25 | 25 | 1” | 16 | M36 x 2 | 25 | - | 46 | 39.5 | 94.5 |
| FE1642S30 | 25 | 1” | 16 | M42 x 2 | 30 | - | 50 | 40.5 | 95.5 |  | 6,19 |
| FE2042S30 | 32 | 1.1/4” | 20 | M42 x 2 | 30 | - | 50 | 41.5 | 102 |  | 14,08 |
| FE2052S38 | 32 | 1.1/4” | 20 | M52 x 2 | 38 | - | 60 | 47 | 107.5 |  | 11,4525,05 |
| FE2452S38 | 40 | 1.1/2” | 24 | M52 x 2 | 38 | - | 60 | 47 | 118 |

**L**

**A**

DKO-S 90° Bogen Innengewinde

mit O-ring 24° Konus

90° O-ring metric swept elbow 24° cone h.t.

**3**

**B**

DKO-S угловой ниппель 90°, конус 24° с уплотнительным резиновым кольцом, тяжёлый

**CH**

ряд F

**24°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** | **Tubo mm** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F90E0314S6 | 5 | 3/16” | 03 | M14 x 1.5 | 6 | 17 | 31.5 | 29.5 | 53.5 |
| F90E0316S8 | 5 | 3/16” | 03 | M16 x 1.5 | 8 | 19 | 31.5 | 29.5 | 53.5 |
| \*F90E0414S6 | 6 | 1/4” | 04 | M14 x 1.5 | 6 | 17 | 31.5 | 29.5 | 57 |
| F90E0416S8 | 6 | 1/4” | 04 | M16 x 1.5 | 8 | 19 | 31.5 | 29.5 | 57 |
| F90E0418S10 | 6 | 1/4” | 04 | M18 x 1.5 | 10 | 22 | 32.5 | 29 | 56.5 |
| F90E0420S12 | 6 | 1/4” | 04 | M20 x 1.5 | 12 | 24 | 30.5 | 27 | 55 |
| F90E0518S10 | 8 | 5/16” | 05 | M18 x 1.5 | 10 | 22 | 32.5 | 31 | 59 |
| F90E0520S12 | 8 | 5/16” | 05 | M20 x 1.5 | 12 | 24 | 37 | 29 | 57 |
| \*F90E0618S10 | 10 | 3/8” | 06 | M18 x 1.5 | 10 | 22 | 38 | 33 | 63 |
| F90E0620S12 | 10 | 3/8” | 06 | M20 x 1.5 | 12 | 24 | 37.5 | 35.5 | 65 |
| F90E0622S14 | 10 | 3/8” | 06 | M22 x 1.5 | 14 | 27 | 42 | 34 | 64 |
| F90E0822S14 | 12 | 1/2” | 08 | M22 x 1.5 | 14 | 27 | 44 | 39.5 | 72 |
| F90E0824S16 | 12 | 1/2” | 08 | M24 x 1.5 | 16 | 30 | 45 | 39.5 | 72 |
| F90E1030S20 | 16 | 5/8” | 10 | M30 x 2 | 20 | 36 | 56 | 48.5 | 84 |
| F90E1230S20 | 20 | 3/4” | 12 | M30 x 2 | 20 | 36 | 59 | 56.5 | 97 |
| F90E1236S25 | 20 | 3/4” | 12 | M36 x 2 | 25 | 46 | 59 | 56.5 | 97 |
| F90E1636S25 | 25 | 1” | 16 | M36 x 2 | 25 | 46 | 75 | 73 | 127 |
| F90E1642S30 | 25 | 1” | 16 | M42 x 2 | 30 | 50 | 75 | 73 | 127 |
| F90E2042S30 | 32 | 1.1/4” | 20 | M42 x 2 | 30 | 50 | 86 | 92 | 152 |
| F90E2052S38 | 32 | 1.1/4” | 20 | M52 x 2 | 38 | 60 | 86 | 92 | 152 |
| F90E2452S38 | 40 | 1.1/2” | 24 | M52 x 2 | 38 | 60 | 94 | 99 | 170 |

\* Gekrimpte Mutter / Crimping nut

|  |
| --- |
| 5,47 |
| 8,61 |
| 3,591,88 |
| 2,20 |
| 3,53 |
| 3,342,20 |
| 4,70 |
| 2,28 |
| 3,02 |
| 4,702,99 |
| 2,79 |
| 6,10 |
| 7,1312,54 |
| 11,23 |
| 25,22 |
| 23,9554,77 |

DKO-S 45° Bogen Innengewinde L

mit O-ring 24° Konus A

45° O-ring metric swept elbow 24° cone h.t.

DKO-S угловой ниппель 45°, конус 24° с уплотнительным резиновым кольцом, тяжёлый ряд

**B**

**F**

**24°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** | **Tubo mm** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B** | **A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F45E0314S6 | 5 | 3/16” | 03 | M14 x 1.5 | 6 | 17 | 15 | 37 | 65 |  | 6,04 |
| F45E0316S8 | 5 | 3/16” | 03 | M16 x 1.5 | 8 | 19 | 15 | 37 | 65 |  | 9,46 |
| \*F45E0414S6 | 6 | 1/4” | 04 | M14 x 1.5 | 6 | 17 | 17 | 40 | 68 |  | 3,962,05 |
| F45E0416S8 | 6 | 1/4” | 04 | M16 x 1.5 | 8 | 19 | 17 | 50 | 78 |
| F45E0418S10 | 6 | 1/4” | 04 | M18 x 1.5 | 10 | 22 | 17 | 48.5 | 76 |  | 2,42 |
| F45E0420S12 | 6 | 1/4” | 04 | M20 x 1.5 | 12 | 24 | 17 | 48.5 | 76 |  | 3,88 |
| \*F45E0518S10 | 8 | 5/16” | 05 | M18 x 1.5 | 10 | 22 | 17 | 52.5 | 80 |  | 3,882,40 |
| F45E0520S12 | 8 | 5/16” | 05 | M20 x 1.5 | 12 | 24 | 20 | 50 | 78 |
| F45E0618S10 | 10 | 3/8” | 06 | M18 x 1.5 | 10 | 22 | 20 | 55 | 85 |  | 5,16 |
| F45E0620S12 | 10 | 3/8” | 06 | M20 x 1.5 | 12 | 24 | 17 | 57 | 86.5 |  | 2,44 |
| F45E0622S14 | 10 | 3/8” | 06 | M22 x 1.5 | 14 | 27 | 19 | 59 | 88.5 |  | 2,94 |
| F45E0822S14 | 12 | 1/2” | 08 | M22 x 1.5 | 14 | 27 | 22 | 65 | 98 |  | 5,163,21 |
| F45E0824S16 | 12 | 1/2” | 08 | M24 x 1.5 | 16 | 30 | 22 | 66.5 | 99 |
| F45E1030S20 | 16 | 5/8” | 10 | M30 x 2 | 20 | 36 | 26 | 64.5 | 100 |  | 4,66 |
| F45E1230S20 | 20 | 3/4” | 12 | M30 x 2 | 20 | 36 | 27 | 64 | 104.5 |  | 6,73 |
| F45E1236S25 | 20 | 3/4” | 12 | M36 x 2 | 25 | 46 | 28 | 70 | 110 |  | 6,7113,48 |
| F45E1636S25 | 25 | 1” | 16 | M36 x 2 | 25 | 46 | 38 | 88.5 | 143 |
| F45E1642S30 | 25 | 1” | 16 | M42 x 2 | 30 | 50 | 38 | 89 | 144 |  | 12,91 |
| F45E2042S30 | 32 | 1.1/4” | 20 | M42 x 2 | 30 | 50 | 35 | 104.5 | 164.5 |  | 27,17 |
| F45E2052S38 | 32 | 1.1/4” | 20 | M52 x 2 | 38 | 60 | 35 | 104.5 | 164.5 |  | 27,1360,25 |
| F45E2452S38 | 40 | 1.1/2” | 24 | M52 x 2 | 38 | 60 | 45 | 119 | 189 |

\* Gekrimpte Mutter / Crimping nut