AGJ 74° Aussenkonus (UNF-Gewinde)

JIC male 74°

AGJ ниппель, JIC конус 74°, UNF резьба

**L**

**A**

**CH** **3**

**F**

**74°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **-** | **CH A** | **L** |

|  |
| --- |
| 1,48 |
| ✻ |
| 0,88  1,00 |
| 1,03 |
| 1,65 |
| 1,03  2,34 |
| 1,97 |
| 0,88 |
| 2,05 |
| 1,03  1,74 |
| 1,20 |
| 1,54 |
| 2,82  1,45 |
| 1,97 |
| 2,83 |
| 2,14  4,10 |
| 3,79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJ0304 | 5 | 3/16” | 03 | 7/16” - 20 | - | - | 12 | 27 | 51.5 |
| MJ0305 | 5 | 3/16” | 03 | 1/2” - 20 | - | - | 14 | 27 | 51.5 |
| MJ0404 | 6 | 1/4” | 04 | 7/16” - 20 | - | - | 12 | 27 | 55 |
| MJ0405 | 6 | 1/4” | 04 | 1/2” - 20 | - | - | 14 | 27 | 55 |
| MJ0406 | 6 | 1/4” | 04 | 9/16” - 18 | - | - | 15 | 28 | 56 |
| MJ0505 | 8 | 5/16” | 05 | 1/2” - 20 | - | - | 14 | 27 | 55 |
| MJ0506 | 8 | 5/16” | 05 | 9/16” - 18 | - | - | 15 | 28 | 56 |
| MJ0507 | 8 | 5/16” | 05 | 5/8” - 18 | - | - | 17 | 29.5 | 57.5 |
| MJ0508 | 8 | 5/16” | 05 | 3/4” - 16 | - | - | 19 | 29.5 | 57.5 |
| MJ0606 | 10 | 3/8” | 06 | 9/16” - 18 | - | - | 15 | 28 | 58 |
| MJ0607 | 10 | 3/8” | 06 | 5/8” - 18 | - | - | 17 | 29.5 | 59.5 |
| MJ0608 | 10 | 3/8” | 06 | 3/4” - 16 | - | - | 19 | 30.5 | 60.5 |
| MJ0610 | 10 | 3/8” | 06 | 7/8” - 14 | - | - | 24 | 34.5 | 64.5 |
| MJ0808 | 12 | 1/2” | 08 | 3/4” - 16 | - | - | 19 | 31 | 64 |
| MJ0810 | 12 | 1/2” | 08 | 7/8” - 14 | - | - | 24 | 35 | 68 |
| MJ0812 | 12 | 1/2” | 08 | 1.1/16” - 12 | - | - | 27 | 39.5 | 72.5 |
| MJ1010 | 16 | 5/8” | 10 | 7/8” - 14 | - | - | 24 | 35 | 71 |
| MJ1012 | 16 | 5/8” | 10 | 1.1/16” - 12 | - | - | 27 | 39.5 | 75.5 |
| MJ1210 | 20 | 3/4” | 12 | 7/8” - 14 | - | - | - | - | - |
| MJ1212 | 20 | 3/4” | 12 | 1.1/16” - 12 | - | - | 27 | 40.5 | 81.5 |
| MJ1214 | 20 | 3/4” | 12 | 1.3/16” - 12 | - | - | 32 | 41.5 | 82.5 |
| MJ1216 | 20 | 3/4” | 12 | 1.5/16” - 12 | - | - | 34 | 41.5 | 82.5 |

**L**

AGJ 74° Aussenkonus (UNF-Gewinde)

**A**

**CH**

JIC male 74°

**F**

AGJ ниппель, JIC конус 74°, UNF резьба

**74°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **-** | **CH A** | **L** |

|  |
| --- |
| 11,34 |
| 4,13 |
| 7,72  8,64 |
| 12,31 |
| 13,14 |
| 28,57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJ1612 | 25 | 1” | 16 | 1.1/16” - 12 | - | - | - | - | - |
| MJ1616 | 25 | 1” | 16 | 1.5/16” - 12 | - | - | 34 | 42.5 | 97.5 |
| MJ1620 | 25 | 1” | 16 | 1.5/8” - 12 | - | - | 42 | 45 | 100 |
| MJ2020 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.5/8” - 12 | - | - | 42 | 45.5 | 106 |
| MJ2024 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.7/8” - 12 | - | - | 50 | 52.5 | 113 |
| MJ2424 | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.7/8” - 12 | - | - | 50 | 52.5 | 123.5 |
| MJ3232 | 50 | 2” | 32 | 2.1/2” - 12 | - | - | - | - | - |

DKJ 74° Dichtkopf (UNF-Gewinde)

JIC female 74° cone seat

DKJ ниппель, JIC конус 74°, уплотняющее соединение, UNF резьба

**L**

**A**

**CH** **3**

**F**

**74°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **-** | **CH A** | **L** |

|  |
| --- |
| 1,20 |
| 1,33 |
| 0,77  0,86 |
| 0,83 |
| 1,37 |
| 0,97  2,14 |
| 1,37 |
| 0,91 |
| 1,80 |
| 1,20  1,65 |
| 1,31 |
| 1,43 |
| 2,96  1,77 |
| 2,14 |
| ✻ |
| 2,48  4,53 |
| 4,05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FDJ0304 | 5 | 3/16” | 03 | 7/16” - 20 | - | - | 15 | 15 | 40 |
| FDJ0305 | 5 | 3/16” | 03 | 1/2” - 20 | - | - | 17 | 15 | 40 |
| FDJ0404 | 6 | 1/4” | 04 | 7/16” - 20 | - | - | 15 | 15 | 43 |
| FDJ0405 | 6 | 1/4” | 04 | 1/2” - 20 | - | - | 17 | 16 | 44 |
| FDJ0406 | 6 | 1/4” | 04 | 9/16” - 18 | - | - | 19 | 16 | 44 |
| FDJ0505 | 8 | 5/16” | 05 | 1/2” - 20 | - | - | 17 | 16 | 44 |
| FDJ0506 | 8 | 5/16” | 05 | 9/16” - 18 | - | - | 19 | 16 | 44 |
| FDJ0507 | 8 | 5/16” | 05 | 5/8” - 18 | - | - | 22 | 17 | 45 |
| FDJ0508 | 8 | 5/16” | 05 | 3/4” - 16 | - | - | 24 | 17 | 45 |
| FDJ0606 | 10 | 3/8” | 06 | 9/16” - 18 | - | - | 19 | 16.5 | 46.5 |
| FDJ0607 | 10 | 3/8” | 06 | 5/8” - 18 | - | - | 22 | 17 | 47 |
| FDJ0608 | 10 | 3/8” | 06 | 3/4” - 16 | - | - | 24 | 17 | 47 |
| FDJ0610 | 10 | 3/8” | 06 | 7/8” - 14 | - | - | 27 | 18.5 | 48.5 |
| FDJ0808 | 12 | 1/2” | 08 | 3/4” - 16 | - | - | 24 | 18 | 51 |
| FDJ0810 | 12 | 1/2” | 08 | 7/8” - 14 | - | - | 27 | 19 | 52 |
| FDJ0812 | 12 | 1/2” | 08 | 1.1/16” - 12 | - | - | 32 | 22 | 55 |
| FDJ1010 | 16 | 5/8” | 10 | 7/8” - 14 | - | - | 27 | 19.5 | 55.5 |
| FDJ1012 | 16 | 5/8” | 10 | 1.1/16” - 12 | - | - | 32 | 22.5 | 58.5 |
| FDJ1210 | 20 | 3/4” | 12 | 7/8” - 14 | - | - | - | - | - |
| FDJ1212 | 20 | 3/4” | 12 | 1.1/16” - 12 | - | - | 32 | 23 | 64 |
| FDJ1214 | 20 | 3/4” | 12 | 1.3/16” - 12 | - | - | 36 | 23 | 64 |
| FDJ1216 | 20 | 3/4” | 12 | 1.5/16” - 12 | - | - | 41 | 23 | 64 |

**L**

DKJ 74° Dichtkopf A

(UNF-Gewinde)

**CH**

JIC female 74° cone seat

DKJ ниппель, JIC конус 74°, F

**74°**

уплотняющее соединение, UNF резьба

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **-** | **CH A** | **L** |

|  |
| --- |
| 7,72 |
| 4,05  8,38 |
| 7,50 |
| 18,07 |
| 12,34  ✻ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FDJ1612 | 25 | 1” | 16 | 1.1/16” - 12 | - | - | - | - | - |
| FDJ1616 | 25 | 1” | 16 | 1.5/16” - 12 | - | - | 41 | 24.5 | 79.5 |
| FDJ1620 | 25 | 1” | 16 | 1.5/8” - 12 | - | - | 50 | 28.5 | 83.5 |
| FDJ2020 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.5/8” - 12 | - | - | 50 | 29 | 90 |
| FDJ2024 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.7/8” - 12 | - | - | 55 | 31 | 92 |
| FDJ2424 | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.7/8” - 12 | - | - | 55 | 31 | 102 |
| FDJ3232 | 50 | 2” | 32 | 2.1/2” - 12 | - | - | 70 | 33 | 104 |

**L**

**A**

DKJ 90° Bogen 74° JIC

Dichtkopf (UNF)

90° JIC female swept elbow 3

74° cone seat B

DKJ угловой ниппель 90°, JIC конус 74°, уплотняющее соединение , UNF резьба

**CH**

**F**

**74°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B A** | **L** |

|  |
| --- |
| 2,48 |
| 4,28 |
| 1,57  1,54 |
| 1,74 |
| 2,62 |
| 1,82  4,28 |
| 2,88 |
| 1,74 |
| 3,79 |
| 2,22  3,93 |
| 2,59 |
| 2,65 |
| 6,73  3,53 |
| 4,59 |
| ✻ |
| 5,10  9,69 |
| 9,86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F90J0304 | 5 | 3/16” | 03 | 7/16” - 20 | - | 15 | 26 | 23 | 47.5 |
| F90J0305 | 5 | 3/16” | 03 | 1/2” - 20 | - | 17 | 27 | 23 | 47.5 |
| F90J0404 | 6 | 1/4” | 04 | 7/16” - 20 | - | 15 | 26 | 23 | 51 |
| F90J0405 | 6 | 1/4” | 04 | 1/2” - 20 | - | 17 | 27 | 23 | 51 |
| F90J0406 | 6 | 1/4” | 04 | 9/16” - 18 | - | 19 | 27 | 23 | 51 |
| F90J0505 | 8 | 5/16” | 05 | 1/2” - 20 | - | 17 | 32 | 31.5 | 59.5 |
| F90J0506 | 8 | 5/16” | 05 | 9/16” - 18 | - | 19 | 32 | 31.5 | 59.5 |
| F90J0507 | 8 | 5/16” | 05 | 5/8” - 18 | - | 22 | 32.5 | 31.5 | 59.5 |
| F90J0508 | 8 | 5/16” | 05 | 3/4” - 16 | - | 24 | 32.5 | 31.5 | 59.5 |
| F90J0606 | 10 | 3/8” | 06 | 9/16” - 18 | - | 19 | 35 | 33 | 63 |
| F90J0607 | 10 | 3/8” | 06 | 5/8” - 18 | - | 22 | 35.5 | 33 | 63 |
| F90J0608 | 10 | 3/8” | 06 | 3/4” - 16 | - | 24 | 36.5 | 33 | 63 |
| F90J0610 | 10 | 3/8” | 06 | 7/8” - 14 | - | 27 | 39.5 | 33 | 63 |
| F90J0808 | 12 | 1/2” | 08 | 3/4” - 16 | - | 24 | 41 | 39 | 72 |
| F90J0810 | 12 | 1/2” | 08 | 7/8” - 14 | - | 27 | 42.5 | 39 | 72 |
| F90J0812 | 12 | 1/2” | 08 | 1.1/16” - 12 | - | 32 | 50 | 39 | 72 |
| F90J1010 | 16 | 5/8” | 10 | 7/8” - 14 | - | 27 | 50 | 49 | 85 |
| F90J1012 | 16 | 5/8” | 10 | 1.1/16” - 12 | - | 32 | 55 | 49 | 85 |
| F90J1210 | 20 | 3/4” | 12 | 7/8” - 14 | - | - | - | - | - |
| F90J1212 | 20 | 3/4” | 12 | 1.1/16” - 12 | - | 32 | 58 | 53.5 | 94.5 |
| F90J1214 | 20 | 3/4” | 12 | 1.3/16” - 12 | - | 36 | 61 | 53.5 | 94.5 |
| F90J1216 | 20 | 3/4” | 12 | 1.5/16” - 12 | - | 41 | 62.5 | 53.5 | 94.5 |

**L**

**A**

DKJ 90° Bogen 74° JIC

Dichtkopf (UNF)

90° JIC female swept elbow

74° cone seat B

DKJ угловой ниппель 90°, JIC конус 74°, уплотняющее соединение, UNF резьба

**CH**

**F**

**74°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B A** | **L** |

|  |
| --- |
| 19,72 |
| 8,38 |
| 19,07  17,67 |
| 33,43 |
| 31,72 |
| ✻ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F90J1612 | 25 | 1” | 16 | 1.1/6” - 12 | - | - | - | - | - |
| F90J1616 | 25 | 1” | 16 | 1.5/16” - 12 | - | 41 | 69.5 | 73 | 128 |
| F90J1620 | 25 | 1” | 16 | 1.5/8” - 12 | - | 50 | 78.5 | 73 | 128 |
| F90J2020 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.5/8” - 12 | - | 50 | 91.5 | 89 | 150 |
| F90J2024 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.7/8” - 12 | - | 55 | 99 | 89 | 150 |
| F90J2424 | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.7/8” - 12 | - | 55 | 112.5 | 101 | 172 |
| F90J3232 | 50 | 2” | 32 | 2.1/2” - 12 | - | - | - | - | - |

DKJ 45° Bogen 74° JIC

Dichtkopf (UNF)

45° JIC female swept elbow 74° cone seat

DKJ угловой ниппель 45°, JIC конус 74°, уплотняющее соединение, UNF резьба

**L**

**A**

# 3

**B**

**F**

**74°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B A** | **L** |

|  |
| --- |
| 2,59 |
| 4,45 |
| 1,65  1,63 |
| 1,80 |
| 2,71 |
| 1,91  4,53 |
| 3,05 |
| 1,68 |
| 3,99 |
| 2,31  4,16 |
| 2,71 |
| 2,79 |
| 7,07  3,71 |
| 4,85 |
| ✻ |
| 5,34  10,18 |
| 10,37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F45J0304 | 5 | 3/16” | 03 | 7/16” - 20 | - | 15 | 15 | 38 | 63 |
| F45J0305 | 5 | 3/16” | 03 | 1/2” - 20 | - | 17 | 17 | 40 | 65 |
| F45J0404 | 6 | 1/4” | 04 | 7/16” - 20 | - | 15 | 15 | 38 | 66 |
| F45J0405 | 6 | 1/4” | 04 | 1/2” - 20 | - | 17 | 17 | 40 | 68 |
| F45J0406 | 6 | 1/4” | 04 | 9/16” - 18 | - | 19 | 16.5 | 39.5 | 67.5 |
| F45J0505 | 8 | 5/16” | 05 | 1/2” - 20 | - | 17 | 17 | 40 | 68 |
| F45J0506 | 8 | 5/16” | 05 | 9/16” - 18 | - | 19 | 18.5 | 49.5 | 77.5 |
| F45J0507 | 8 | 5/16” | 05 | 5/8” - 18 | - | 22 | 19 | 50 | 80 |
| F45J0508 | 8 | 5/16” | 05 | 3/4” - 16 | - | 24 | 19.5 | 50.5 | 78.5 |
| F45J0606 | 10 | 3/8” | 06 | 9/16” - 18 | - | 19 | 18 | 53 | 83 |
| F45J0607 | 10 | 3/8” | 06 | 5/8” - 18 | - | 22 | 19 | 54 | 84 |
| F45J0608 | 10 | 3/8” | 06 | 3/4” - 16 | - | 24 | 19 | 54 | 84 |
| F45J0610 | 10 | 3/8” | 06 | 7/8” - 14 | - | 27 | 21 | 56 | 86 |
| F45J0808 | 12 | 1/2” | 08 | 3/4” - 16 | - | 24 | 20 | 62 | 95 |
| F45J0810 | 12 | 1/2” | 08 | 7/8” - 14 | - | 27 | 21 | 63 | 97 |
| F45J0812 | 12 | 1/2” | 08 | 1.1/16” - 12 | - | 32 | 22 | 64 | 97 |
| F45J1010 | 16 | 5/8” | 10 | 7/8” - 14 | - | 27 | 22 | 60 | 96 |
| F45J1012 | 16 | 5/8” | 10 | 1.1/16” - 12 | - | 32 | 25 | 63 | 99 |
| F45J1210 | 20 | 3/4” | 12 | 7/8” - 14 | - | - | - | - | - |
| F45J1212 | 20 | 3/4” | 12 | 1.1/16” - 12 | - | 32 | 29 | 62 | 103 |
| F45J1214 | 20 | 3/4” | 12 | 1.3/16” - 12 | - | 36 | 29 | 63 | 103 |
| F45J1216 | 20 | 3/4” | 12 | 1.5/16” - 12 | - | 41 | 29 | 63 | 103 |

**L**

DKJ 45° Bogen 74° JIC A

Dichtkopf (UNF)

45° JIC female swept elbow 74° cone seat

DKJ угловой ниппель 45°, JIC конус 74°, уплотняющее соединение, UNF резьба

**B**

**F**

**74°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B A** | **L** |

|  |
| --- |
| 20,69 |
| 8,81 |
| 20,04  18,58 |
| 35,08 |
| 33,29 |
| ✻ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F45J1612 | 25 | 1” | 16 | 1.1/16” - 12 | - | - | - | - | - |
| F45J1616 | 25 | 1” | 16 | 1.5/16” - 12 | - | 41 | 39.5 | 88.5 | 143.5 |
| F45J1620 | 25 | 1” | 16 | 1.5/8” - 12 | - | 50 | 38.5 | 89.5 | 147.5 |
| F45J2020 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.5/8” - 12 | - | 50 | 44 | 101 | 162 |
| F45J2024 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.7/8” - 12 | - | 55 | 45 | 103 | 164 |
| F45J2424 | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.7/8” - 12 | - | 55 | 45 | 118 | 189 |
| F45J3232 | 50 | 2” | 32 | 2.1/2” - 12 | - | - | - | - | - |

-

DKJ 74° Dichtkopf L

(UNF-Gewinde) + gestiftete

**A**

Überwurfmutter

JIC female 74° cone seat 3

with thrust wire nut CH

74°

DKJ ниппель, JIC конус F

74°, гайка со штифтом, UNF резьба

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **- CH** | **A L** |

|  |
| --- |
| ✻ |
| ✻ |
| ✻  ✻ |
| ✻ |
| ✻ |
| ✻  ✻ |
| ✻ |
| 34,57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FDJ1012SP | 16 | 5/8” | 10 | 1.1/16” - 12 | - | - | 32 | 22.5 | 58.5 |
| FDJ1212SP | 20 | 3/4” | 12 | 1.1/16” - 12 | - | - | 32 | 23 | 64 |
| FDJ1216SP | 20 | 3/4” | 12 | 1.5/16” - 12 | - | - | 41 | 23.5 | 64.5 |
| FDJ1616SP | 25 | 1” | 16 | 1.5/16” - 12 | - | - | 41 | 24.5 | 79.5 |
| FDJ1620SP | 25 | 1” | 16 | 1.5/8” - 12 | - | - | 50 | 28.5 | 83.5 |
| FDJ2020SP | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.5/8” - 12 | - | - | 50 | 29 | 89.5 |
| FDJ2024SP | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.7/8” - 12 | - | - | 55 | 31 | 91.5 |
| FDJ2424SP | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.7/8” - 12 | - | - | 55 | 31 | 102 |
| FDJ2432SP | 40 | 1.1/2” | 24 | 2.1/2” - 12 | - | - | 70 | 31.5 | 102.5 |
| FDJ3232SP | 50 | 2” | 32 | 2.1/2” - 12 | - | - | 70 | - | - |

**L**

DKJ 90° Bogen 74° JIC A

Dichtkopf (UNF) + gestiftete Überwurfmutter

90° JIC female swept elbow 74° cone seat with thrust

**B**

wire nut

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |
|  | **CH** |
|  | |
| **F** | |  | |

DKJ угловой ниппель 90°, JIC конус 74°, гайка со штифтом, UNF резьба

**74°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B A** | **L** |

|  |
| --- |
| ✻ |
| ✻ |
| ✻  8,38 |
| ✻ |
| ✻ |
| ✻  ✻ |
| ✻ |
| 61,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F90J1012SP | 16 | 5/8” | 10 | 1.1/16” - 12 | - | 32 | 55 | 49 | 85 |
| F90J1212SP | 20 | 3/4” | 12 | 1.1/16” - 12 | - | 32 | 58 | 53.5 | 94.5 |
| F90J1216SP | 20 | 3/4” | 12 | 1.5/16” - 12 | - | 41 | 62.5 | 53.5 | 94.5 |
| F90J1616SP | 25 | 1” | 16 | 1.5/16” - 12 | - | 41 | 69.5 | 73 | 128 |
| F90J1620SP | 25 | 1” | 16 | 1.5/8” - 12 | - | 50 | 78.5 | 73 | 128 |
| F90J2020SP | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.5/8” - 12 | - | 50 | 91.5 | 89 | 150 |
| F90J2024SP | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.7/8” - 12 | - | 55 | 99 | 89 | 150 |
| F90J2424SP | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.7/8” - 12 | - | 55 | 112.5 | 101 | 172 |
| F90J2432SP | 40 | 1.1/2” | 24 | 2.1/2” - 12 | - | 70 | - | - | - |
| F90J3232SP | 50 | 2” | 32 | 2.1/2” - 12 | - | 70 | - | - | - |

DKJ 45° Bogen 74° JIC

Dichtkopf (UNF) + gestiftete Überwurfmutter

45° JIC female swept elbow 74° cone seat with thrust wire nut

DKJ угловой ниппель 45°, JIC конус 74°, гайка сo штифтом, UNF резьбой

**L**

**A**

# 3

**B**

**F**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F45J1012SP | 16 | 5/8” | 10 | 1.1/16” - 12 | - | 32 | 25 | 63 | 99 |  | ✻ |
| F45J1212SP | 20 | 3/4” | 12 | 1.1/16” - 12 | - | 32 | 29 | 62 | 103 |  | ✻ |
| F45J1216SP | 20 | 3/4” | 12 | 1.5/16” - 12 | - | 41 | 29 | 63 | 103 |  | ✻  ✻ |
| F45J1616SP | 25 | 1” | 16 | 1.5/16” - 12 | - | 41 | 39.5 | 88.5 | 143.5 |
| F45J1620SP | 25 | 1” | 16 | 1.5/8” - 12 | - | 50 | 38.5 | 89.5 | 147.5 |  | ✻ |
| F45J2020SP | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.5/8” - 12 | - | 50 | 44 | 101 | 162 |  | ✻ |
| F45J2024SP | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.7/8” - 12 | - | 55 | 45 | 103 | 164 |  | ✻  ✻ |
| F45J2424SP | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.7/8” - 12 | - | 55 | 45 | 118 | 189 |
| F45J2432SP | 40 | 1.1/2” | 24 | 2.1/2” - 12 | - | 70 | - | - | - |  | ✻ |
| F45J3232SP | 50 | 2” | 32 | 2.1/2” - 12 | - | 70 | - | - | - |  | 61,50 |

DKJ 74° Konus mit Konter- sechskant

JIC female 74° cone seat double exagon

DKJ ниппель, JIC конус 74° с контр - гайкой

**L**

**A**

**Ch1**

**F**

**74°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH1** | **CH2** | **A** | **L** |

|  |
| --- |
| 1,82 |
| 2,11 |
| 2,11  2,22 |
| 2,22 |
| 2,77 |
| 2,96  3,71 |
| 4,70 |
| 5,47 |
| 4,79 |
| 7,78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FDJ0404GIR | 6 | 1/4” | 04 | 7/16” - 20 | - | 14 | 15 | 23.5 | 51.5 |
| FDJ0405GIR | 6 | 1/4” | 04 | 1/2” - 20 | - | 14 | 17 | 24 | 52 |
| FDJ0406GIR | 6 | 1/4” | 04 | 9/16” - 18 | - | 17 | 19 | 25.7 | 53.7 |
| FDJ0506GIR | 8 | 5/16” | 05 | 9/16” - 18 | - | 17 | 19 | 25.2 | 53.2 |
| FDJ0606GIR | 10 | 3/8” | 06 | 9/16” - 18 | - | 17 | 19 | 25.2 | 55.2 |
| FDJ0608GIR | 10 | 3/8” | 06 | 3/4” - 16 | - | 19 | 24 | 27.3 | 57.3 |
| FDJ0808GIR | 12 | 1/2” | 08 | 3/4” - 16 | - | 22 | 24 | 27.8 | 60.8 |
| FDJ0810GIR | 12 | 1/2” | 08 | 7/8” - 14 | - | 22 | 27 | 29.5 | 62.5 |
| FDJ1010GIR | 16 | 5/8” | 10 | 7/8” - 14 | - | 24 | 27 | 29.5 | 65.5 |
| FDJ1012GIR | 16 | 5/8” | 10 | 1.1/16” - 12 | - | 27 | 32 | 32.5 | 68.5 |
| FDJ1212GIR | 20 | 3/4” | 12 | 1.1/16” - 12 | - | 27 | 32 | 35 | 76 |
| FDJ1616GIR | 25 | 1” | 16 | 1.5/16” - 12 | - | 32 | 41 | 36 | 91 |