Flanschanschluss SAE 3000 PSI L

- einteilig A

Straight flange one piece SAE 3

3000 PSI D

Фланцевое соединение SAE 3000 PSI

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Flansch / Flange** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **B** | **D A** | **L** |

|  |
| --- |
| 5,02 |
| ✻ |
| 8,15  13,14 |
| 14,33 |
| 13,00 |
| 12,51  6,27 |
| 8,07 |
| 14,71 |
| 8,84 |
| 12,06  27,39 |
| 12,51 |
| 17,98 |
| 19,95  23,94 |
| 28,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FDL0808I | 12 | 1/2” | 08 | 1/2” | - | - | 30.2 | 49 | 82 |
| FDL0810I | 12 | 1/2” | 08 | 5/8” | - | - | 34 | 48 | 81 |
| FDL0812I | 12 | 1/2” | 08 | 3/4” | - | - | 38.1 | 52 | 84 |
| FDL1008I | 16 | 5/8” | 10 | 1/2” | - | - | 30.2 | 49 | 85 |
| FDL1010I | 16 | 5/8” | 10 | 5/8” | - | - | 34 | 49 | 85 |
| FDL1012I | 16 | 5/8” | 10 | 3/4” | - | - | 38.1 | 48 | 84 |
| FDL1208I | 20 | 3/4” | 12 | 1/2” | - | - | 30.2 | 47 | 88 |
| FDL1212I | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” | - | - | 38.1 | 47 | 88 |
| FDL1216I | 20 | 3/4” | 12 | 1” | - | - | 44.5 | 50 | 91 |
| FDL1612I | 25 | 1” | 16 | 3/4” | - | - | 38.1 | 50 | 91 |
| FDL1616I | 25 | 1” | 16 | 1” | - | - | 44.5 | 50 | 105 |
| FDL1620I | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” | - | - | 50.8 | 67 | 120 |
| FDL2016I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1” | - | - | 44.5 | 57 | 117 |
| FDL2020I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” | - | - | 50.8 | 65 | 125 |
| FDL2024I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/2” | - | - | 60.3 | 70 | 130 |
| FDL2424I | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” | - | - | 60.3 | 70 | 141 |
| FDL2432I | 40 | 1.1/2” | 24 | 2” | - | - | 71.4 | 72 | 143 |
| FDL3232I | 50 | 2” | 32 | 2” | - | - | 71.4 | 73 | 153 |

**L**

**A**

90° Flanschanschluss SAE

3000 PSI - einteilig

90° Flange one piece SAE 3000 PSI

**B**

Угловое 90° фланцевое соединение SAE 3000 PSI

**D**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Flansch / Flange** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **D** | **B** | **A** | **L** |

|  |
| --- |
| 8,61 |
| 10,94 |
| 18,78  15,42 |
| 17,21 |
| 9,41 |
| 10,89  21,92 |
| 12,26 |
| 17,36 |
| 35,20 |
| 17,98  27,53 |
| 32,86 |
| 48,51 |
| 52,04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F90L0808I | 12 | 1/2” | 08 | 1/2” | - | 30.2 | 43 | 39 | 72 |
| F90L0812I | 12 | 1/2” | 08 | 3/4” | - | 38.1 | 50 | 39 | 72 |
| F90L1008I | 16 | 5/8” | 10 | 1/2” | - | 30.2 | 49 | 49 | 85 |
| F90L1012I | 16 | 5/8” | 10 | 3/4” | - | 38.1 | 55 | 49 | 85 |
| F90L1208I | 20 | 3/4” | 12 | 1/2” | - | 30.2 | 52 | 57 | 98 |
| F90L1212I | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” | - | 38.1 | 58 | 57 | 98 |
| F90L1216I | 25 | 1” | 16 | 1” | - | 44.5 | 62 | 57 | 98 |
| F90L1612I | 25 | 1” | 16 | 3/4” | - | 38.1 | 60 | 77 | 132 |
| F90L1616I | 25 | 1” | 16 | 1” | - | 44.5 | 64 | 77 | 132 |
| F90L1620I | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” | - | 50.8 | 70 | 77 | 132 |
| F90L2016I | 32 | 1.1/4” | 16 | 1” | - | 44.5 | 82 | 89 | 150 |
| F90L2020I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” | - | 50.8 | 87 | 89 | 150 |
| F90L2024I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/2” | - | 60.3 | 88 | 89 | 150 |
| F90L2424I | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” | - | 60.3 | 102 | 101 | 172 |
| F90L2432I | 40 | 1.1/2” | 24 | 2” | - | 71.4 | 118 | 101 | 172 |
| F90L3232I | 50 | 2” | 32 | 2” | - | 71.4 | 120 | 144 | 224 |

**L**

45° Flanschanschluss SAE A

3000 PSI - einteilig

45° Flange one piece SAE 3

3000 PSI B

Угловое 45° фланцевое соединение SAE 3000 PSI

**D**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Flansch / Flange** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **D** | **B A** | **L** |

|  |
| --- |
| 8,61 |
| 10,94 |
| 18,78  15,42 |
| 17,21 |
| 9,41 |
| 10,89  21,92 |
| 12,51 |
| 17,30 |
| 35,20 |
| 17,98  27,53 |
| 32,86 |
| 48,51 |
| 52,04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F45L0808I | 12 | 1/2” | 08 | 1/2” | - | 30.2 | 23 | 63 | 96 |
| F45L0812I | 12 | 1/2” | 08 | 3/4” | - | 38.1 | 28 | 68 | 101 |
| F45L1008I | 16 | 5/8” | 10 | 1/2” | - | 30.2 | 26 | 59 | 95 |
| F45L1012I | 16 | 5/8” | 10 | 3/4” | - | 38.1 | 30 | 63 | 99 |
| F45L1208I | 20 | 3/4” | 12 | 1/2” | - | 30.2 | 28 | 63 | 104 |
| F45L1212I | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” | - | 38.1 | 32 | 67 | 108 |
| F45L1216I | 25 | 1” | 16 | 1” | - | 44.5 | 35 | 70 | 111 |
| F45L1612I | 25 | 1” | 16 | 3/4” | - | 38.1 | 35 | 83 | 138 |
| F45L1616I | 25 | 1” | 16 | 1” | - | 44.5 | 32 | 86 | 141 |
| F45L1620I | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” | - | 50.8 | 36 | 90 | 145 |
| F45L2016I | 32 | 1.1/4” | 16 | 1” | - | 44.5 | 36 | 96 | 157 |
| F45L2020I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” | - | 50.8 | 43 | 100 | 161 |
| F45L2024I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/2” | - | 60.3 | 44 | 101 | 162 |
| F45L2424I | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” | - | 60.3 | 41 | 112 | 183 |
| F45L2432I | 40 | 1.1/2” | 24 | 2” | - | 71.4 | 52 | 123 | 194 |
| F45L3232I | 50 | 2” | 32 | 2” | - | 71.4 | 59 | 148 | 228 |

Flanschanschluss SAE 6000 PSI L

- einteilig A

Straight flange one piece SAE

6000 PSI D

Фланцевое соединение SAE 6000 PSI

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Flansch / Flange** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **-** | **D A** | **L** |

|  |
| --- |
| 7,21 |
| 9,41 |
| 15,96  13,14 |
| 14,08 |
| 7,04 |
| 10,09  20,98 |
| 10,32 |
| 14,08 |
| 27,39 |
| 13,68  21,60 |
| 24,11 |
| 51,16 |
| 37,56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FDP0808I | 12 | 1/2” | 08 | 1/2” | - | - | 31.7 | 50 | 83 |
| FDP0812I | 12 | 1/2” | 08 | 3/4” | - | - | 41.3 | 55 | 87 |
| FDP1008I | 16 | 5/8” | 10 | 1/2” | - | - | 31.7 | 50 | 86 |
| FDP1012I | 16 | 5/8” | 10 | 3/4” | - | - | 41.3 | 51 | 87 |
| FDP1208I | 20 | 3/4” | 12 | 1/2” | - | - | 31.7 | 53 | 94 |
| FDP1212I | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” | - | - | 41.3 | 53 | 94 |
| FDP1216I | 20 | 3/4” | 12 | 1” | - | - | 47.6 | 64 | 105 |
| FDP1612I | 25 | 1” | 16 | 3/4” | - | - | 41.3 | 64 | 105 |
| FDP1616I | 25 | 1” | 16 | 1” | - | - | 47.6 | 66 | 121 |
| FDP1620I | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” | - | - | 54 | 71 | 126 |
| FDP2016I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1” | - | - | 47.6 | 66 | 126 |
| FDP2020I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” | - | - | 54 | 67 | 127 |
| FDP2024I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/2” | - | - | 63.5 | 78 | 139 |
| FDP2424I | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” | - | - | 63.5 | 78 | 149 |
| FDP2432I | 40 | 1.1/2” | 24 | 2” | - | - | 79.4 | 73 | 143 |
| FDP3232I | 50 | 2” | 32 | 2” | - | - | 79.4 | 73 | 153 |

**L**

90° Flanschanschluss SAE A

6000 PSI - einteilig

90° Flange one piece SAE 3

6000 PSI

**B**

Угловое 90° фланцевое соединение SAE 6000 PSI

**D**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Flansch / Flange** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **D** | **B A** | **L** |

|  |
| --- |
| 9,55 |
| 13,45 |
| 21,92  22,69 |
| 25,05 |
| 9,41 |
| 15,33  29,73 |
| 14,25 |
| 21,92 |
| 34,43 |
| 22,86  36,77 |
| 41,15 |
| 112,66 |
| 71,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F90P0808I | 12 | 1/2” | 08 | 1/2” | - | 31.7 | 44 | 39 | 72 |
| F90P0812I | 12 | 1/2” | 08 | 3/4” | - | 41.3 | 51 | 39 | 72 |
| F90P1008I | 16 | 5/8” | 10 | 1/2” | - | 31.7 | 50 | 49 | 85 |
| F90P1012I | 16 | 5/8” | 10 | 3/4” | - | 41.3 | 59 | 49 | 85 |
| F90P1208I | 20 | 3/4” | 12 | 1/2” | - | 31.7 | 53 | 57 | 98 |
| F90P1212I | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” | - | 41.3 | 62 | 57 | 98 |
| F90P1216I | 20 | 3/4” | 12 | 1” | - | 47.6 | 67 | 57 | 98 |
| F90P1612I | 25 | 1” | 16 | 3/4” | - | 41.3 | 64 | 77 | 132 |
| F90P1616I | 25 | 1” | 16 | 1” | - | 47.6 | 69 | 77 | 132 |
| F90P1620I | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” | - | 54 | 76 | 77 | 132 |
| F90P2016I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1” | - | 47.6 | 87 | 89 | 150 |
| F90P2020I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” | - | 54 | 93 | 89 | 150 |
| F90P2024I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/2” | - | 63.5 | 97 | 89 | 150 |
| F90P2424I | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” | - | 63.5 | 111 | 101 | 172 |
| F90P2432I | 40 | 1.1/2” | 24 | 2” | - | 79.4 | 126 | 101 | 172 |
| F90P3232I | 50 | 2” | 32 | 2” | - | 79.4 | 128 | 144 | 224 |

**L**

45° Flanschanschluss SAE A

3000 PSI - einteilig

45° Flange one piece 3000 PSI

**B**

Угловое 45° фланцевое соединение SAE 6000 PSI

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Flansch / Flange** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **D** | **B** | **A** | **L** |

|  |
| --- |
| 9,55 |
| 13,45 |
| 21,92  22,69 |
| 22,05 |
| 9,41 |
| 15,33  29,73 |
| 14,25 |
| 21,92 |
| 34,43 |
| 22,86  36,77 |
| 41,15 |
| 112,66 |
| 71,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F45P0808I | 12 | 1/2” | 08 | 1/2” | - | 31.7 | 23 | 64 | 97 |
| F45P0812I | 12 | 1/2” | 08 | 3/4” | - | 41.3 | 28 | 69 | 102 |
| F45P1008I | 16 | 5/8” | 10 | 1/2” | - | 31.7 | 26 | 60 | 96 |
| F45P1012I | 16 | 5/8” | 10 | 3/4” | - | 41.3 | 30 | 66 | 102 |
| F45P1208I | 20 | 3/4” | 12 | 1/2” | - | 31.7 | 28 | 64 | 105 |
| F45P1212I | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” | - | 41.3 | 32 | 70 | 111 |
| F45P1216I | 20 | 3/4” | 12 | 1” | - | 47.6 | 35 | 74 | 115 |
| F45P1612I | 25 | 1” | 16 | 3/4” | - | 41.3 | 35 | 86 | 141 |
| F45P1616I | 25 | 1” | 16 | 1” | - | 47.6 | 32 | 89 | 144 |
| F45P1620I | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” | - | 54 | 36 | 94 | 149 |
| F45P2016I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1” | - | 47.6 | 36 | 100 | 161 |
| F45P2020I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” | - | 54 | 43 | 104 | 165 |
| F45P2024I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/2” | - | 63.5 | 44 | 107 | 168 |
| F45P2424I | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” | - | 63.5 | 41 | 118 | 189 |
| F45P2432I | 40 | 1.1/2” | 24 | 2” | - | 79.4 | 52 | 119 | 190 |
| F45P3232I | 50 | 2” | 32 | 2” | - | 79.4 | 59 | 153 | 233 |