AGR 60° Innenkonus (BSP-Gewinde) Interlock

BSP male parallel 60° Interlock

AGR угловой ниппель 60°, interlock, внутренний конус, BSP резьба

**L**

**A**

**CH**

**F**

**60°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **-** | **CH A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KMG1212 | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” - 14 | - | - | 32 | 34.7 | 96.5 |  | 9,92 |
| KMG1616 | 25 | 1” | 16 | 1” - 11 | - | - | 38 | 37.4 | 109 |  | 11,89 |
| KMG1620 | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” - 11 | - | - | 50 | 42.6 | 114.7 |  | 27,3016,13 |
| KMG2020 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” - 11 | - | - | 50 | 44.2 | 132.5 |
| KMG2424 | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” - 11 | - | - | 55 | 44.5 | 138 |  | 17,21 |
| KMG3232 | 50 | 2” | 32 | 2” - 11 | - | - | 70 | 54 | 152 |  | 31,75 |

**L**

AGR konisch (BSP) Interlock A

BSP taper male Interlock CH

AGR ниппель, interlock, конический, BSP резьба

**60°**

# 5

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **-** | **CH A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KMGK1212 | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” - 14 | - | - | 27 | 34.7 | 96.5 |  | 8,89 |
| KMGK1616 | 25 | 1” | 16 | 1” - 11 | - | - | 36 | 43.5 | 115.5 |  | 11,32 |
| KMGK2020 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” - 11 | - | - | 46 | 44.2 | 132.5 |  | 15,1920,78 |
| KMGK2424 | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” - 11 | - | - | 50 | 46 | 139.5 |
| KMGK3232 | 50 | 2” | 32 | 2” - 11 | - | - | 65 | 57 | 155 |  | 33,46 |

DKR mit O-ring + gestiftete

Überwurfmutter (BSP-Gewinde) L

Interlock A

BSP female thrust wired nut Interlock

**CH**

**F**

DKR BSP ниппель, interlock с уплотнительным резиновым кольцом, гайка со штифтом

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **-** | **CH A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KFDG1212 | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” - 14 | - | - | 32 | 22.7 | 84.5 |  | 5,24 |
| KFDG1616 | 25 | 1” | 16 | 1” - 11 | - | - | 38 | 24.7 | 96.5 |  | 9,18 |
| KFDG1620 | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” - 11 | - | - | 50 | 27.5 | 99.5 |  | 14,3614,76 |
| KFDG2020 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” - 11 | - | - | 50 | 28.2 | 116.5 |
| KFDG2424 | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” - 11 | - | - | 55 | 30.5 | 124 |  | 23,94 |
| KFDG3232 | 50 | 2” | 32 | 2” - 11 | - | - | 70 | 34 | 132 |  | 31,58 |

**L**

DKR 90° Bogen mit O-ring + ge-

**A**

stiftete Überwurfmutter (BSP-

Gewinde) Interlock

90° BSP female thrust wired nut Interlock

**B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| **F** |  |

DKR угловой ниппель 90°, interlock с уплотнительным резиновым кольцом, гайка со

**CH**

**штифтом** **5**

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KF90G1212 | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” - 14 | - | 32 | 59 | 54 | 113 |  | 10,09 |
| KF90G1616 | 25 | 1” | 16 | 1” - 11 | - | 38 | 72 | 70.5 | 142.5 |  | 15,62 |
| KF90G1620 | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” - 11 | - | 50 | 80 | 70.5 | 142.5 |  | 41,3524,80 |
| KF90G2020 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” - 11 | - | 50 | 93 | 87.7 | 176 |
| KF90G2424 | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” - 11 | - | 55 | 114 | 99.5 | 193 |  | 36,02 |
| KF90G3232 | 50 | 2” | 32 | 2” - 11 | - | 70 | 136 | 135 | 233 |  | 58,06 |

DKR 45° Bogen mit O-ring +

**L**

gestiftete Überwurfmutter

(BSP-Gewinde) Interlock A

45° BSP female thrust wired nut Interlock

**B**

DKR угловой ниппель 45°, interlock с уплотнительным

резиновым кольцом, гайка со F

штифтом

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KF45G1212 | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” - 14 | - | 32 | 29 | 60.7 | 122.5 |  | 10,52 |
| KF45G1616 | 25 | 1” | 16 | 1” - 11 | - | 38 | 41 | 87.5 | 159.5 |  | 16,30 |
| KF45G1620 | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” - 11 | - | 50 | 44 | 90.5 | 162.5 |  | 41,3524,34 |
| KF45G2020 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” - 11 | - | 50 | 44 | 100.5 | 189 |
| KF45G2424 | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” - 11 | - | 55 | 45 | 116.5 | 210 |  | 34,12 |
| KF45G3232 | 50 | 2” | 32 | 2” - 11 | - | 70 | 68 | 156 | 254 |  | 55,75 |

AGN 60° Innenkonus (NPTF) L

Interlock A

NPTF male 60° Interlock

AGN ниппель, внутренний конус 60° interlock, NPTF резьба

**CH**

**F**

**60°**

# 5

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **-** | **CH A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KMNPTF1212 | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” - 14 | - | - | 27 | 34.5 | 96.5 | 7,35 |
| KMNPTF1216 | 20 | 3/4” | 12 | 1” - 11.5 | - | - | 36 | 42.5 | 104.5 | 18,38 |
| KMNPTF1616 | 25 | 1” | 16 | 1” - 11.5 | - | - | 36 | 43 | 115 | 9,6919,81 |
| KMNPTF1620 | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” - 11.5 | - | - | 46 | 43 | 115 |
| KMNPTF2020 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” - 11.5 | - | - | 46 | 44 | 137.5 | 12,83 |
| KMNPTF2024 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/2” - 11.5 | - | - | 50 | 44 | 137.5 | 24,74 |
| KMNPTF2424 | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” - 11.5 | - | - | 50 | 45.5 | 139 | 15,2524,80 |
| KMNPTF3232 | 50 | 2” | 32 | 2” - 11.5 | - | - | 65 | 57 | 155 |