CES metrisch 24° Konus L

Interlock A

Metric male 24° cone h.t. Interlock

CES ниппель interlock, конус 24°, метрический

**CH**

 **T F**

**24°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** | **Tubo mm** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **-** | **CH A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KME1230S20 | 20 | 3/4” | 12 | M30 x 2 | 20 | - | 32 | 31.5 | 93.5 |  | 16,13 |
| KME1236S25 | 20 | 3/4” | 12 | M36 x 2 | 25 | - | 38 | 33.5 | 95.5 |  | 6,73 |
| KME1636S25 | 25 | 1” | 16 | M36 x 2 | 25 | - | 38 | 36 | 108 |  | 18,708,61 |
| KME1642S30 | 25 | 1” | 16 | M42 x 2 | 30 | - | 46 | 39.5 | 111.5 |
| KME2042S30 | 32 | 1.1/4” | 20 | M42 x 2 | 30 | - | 46 | 40.5 | 129 |  | 25,37 |
| KME2052S38 | 32 | 1.1/4” | 20 | M52 x 2 | 38 | - | 55 | 44.5 | 133 |  | 13,31 |
| KME2452S38 | 40 | 1.1/2” | 24 | M52 x 2 | 38 | - | 55 | 44.5 | 138 |  | 30,75 |

DKO-S Innengewinde mit

O-ring 24° Konus Interlock L

**A**

O-ring metric female h.t. 24°

cone Interlock CH

DKO-S ниппель interlock,

24°

конус 24° с уплотнительным F

резиновым кольцом, метрический

# 5

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** | **Tubo mm** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **-** | **CH A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KFE1230S20 | 20 | 3/4” | 12 | M30 x 2 | 20 | - | 36 | 35 | 97 |  | 12,31 |
| KFE1236S25 | 20 | 3/4” | 12 | M36 x 2 | 25 | - | 46 | 36 | 98 |  | 10,94 |
| KFE1636S25 | 25 | 1” | 16 | M36 x 2 | 25 | - | 46 | 37 | 109 |  | 17,679,69 |
| KFE1642S30 | 25 | 1” | 16 | M42 x 2 | 30 | - | 50 | 38 | 110 |
| KFE2042S30 | 32 | 1.1/4” | 20 | M42 x 2 | 30 | - | 50 | 40 | 128.5 |  | 34,20 |
| KFE2052S38 | 32 | 1.1/4” | 20 | M52 x 2 | 38 | - | 60 | 45.5 | 134 |  | 15,73 |
| KFE2452S38 | 40 | 1.1/2” | 24 | M52 x 2 | 38 | - | 60 | 45.5 | 139 |  | 49,22 |

**L**

DKO-S 90° Bogen Innengewinde A

mit O-ring 24° Konus Interlock

90° O-ring metric female h.t. 24° cone Interlock

**B**

DKO-S угловой ниппель

90°, interlock, конус 24° с уплотнительным резиновым

**CH**

кольцом, метрический F

**24°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** | **Tubo mm** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KF90E1230S20 | 20 | 3/4” | 12 | M30 x 2 | 20 | 36 | 59 | 54 | 116 |  | 15,42 |
| KF90E1236S25 | 20 | 3/4” | 12 | M36 x 2 | 25 | 46 | 59 | 54 | 116 |  | 15,82 |
| KF90E1636S25 | 25 | 1” | 16 | M36 x 2 | 25 | 46 | 75 | 70.5 | 142.5 |  | 24,1617,21 |
| KF90E1642S30 | 25 | 1” | 16 | M42 x 2 | 30 | 50 | 75 | 70.5 | 142.5 |
| KF90E2042S30 | 32 | 1.1/4” | 20 | M42 x 2 | 30 | 50 | 86 | 90.5 | 179 |  | 49,99 |
| KF90E2052S38 | 32 | 1.1/4” | 20 | M52 x 2 | 38 | 60 | 86 | 90.5 | 179 |  | 25,11 |
| KF90E2452S38 | 40 | 1.1/2” | 24 | M52 x 2 | 38 | 60 | 94 | 97.5 | 191 |  | 88,04 |

DKO-S 45° Bogen Innengewinde L

mit O-ring 24° Konus Interlock A

45° O-ring metric female h.t. 24° cone Interlock

DKO-S угловой ниппель B

45°, interlock конус 24° с уплотнительным резиновым

кольцом, метрический F

# 5

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** | **Tubo mm** | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B** | **A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KF45E1230S20 | 20 | 3/4” | 12 | M30 x 2 | 20 | 36 | 27 | 61.5 | 123.5 |  | 12,37 |
| KF45E1236S25 | 20 | 3/4” | 12 | M36 x 2 | 25 | 46 | 28 | 67.5 | 129.5 |  | 15,82 |
| KF45E1636S25 | 25 | 1” | 16 | M36 x 2 | 25 | 46 | 38 | 86 | 158 |  | 24,1715,42 |
| KF45E1642S30 | 25 | 1” | 16 | M42 x 2 | 30 | 50 | 38 | 86.5 | 158.5 |
| KF45E2042S30 | 32 | 1.1/4” | 20 | M42 x 2 | 30 | 50 | 35 | 103 | 191.5 |  | 49,99 |
| KF45E2052S38 | 32 | 1.1/4” | 20 | M52 x 2 | 38 | 60 | 35 | 103 | 191.5 |  | 22,86 |
| KF45E2452S38 | 40 | 1.1/2” | 24 | M52 x 2 | 38 | 60 | 45 | 117.5 | 211 |  | 88,04 |