**L**

Verbindungsnippel A

Double connector 3

Двойной соединительный ниппель

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **-** | **-** | **- A** | **L** |

|  |
| --- |
| 5,07 |
| 4,76 |
| 1,852,65 |
| 3,93 |
| 5,56 |
| 10,3514,42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GD04 | 6 | 1/4” | 04 | - | - | - | - | 14 | 70 |
| GD05 | 8 | 5/16” | 05 | - | - | - | - | 14 | 70 |
| GD06 | 10 | 3/8” | 06 | - | - | - | - | 15 | 75 |
| GD08 | 12 | 1/2” | 08 | - | - | - | - | 20 | 86 |
| GD10 | 16 | 5/8” | 10 | - | - | - | - | 16 | 88 |
| GD12 | 20 | 3/4” | 12 | - | - | - | - | 18 | 100 |
| GD16 | 25 | 1” | 16 | - | - | - | - | 20 | 130 |
| GD20 | 32 | 1.1/4” | 20 | - | - | - | - | 21 | 143 |

**A**

Schweisnippel

Lifesaver insert

**T**

Сварочный ниппель D

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **-** | **-** | **T A** | **D** |

|  |
| --- |
| 0,83 |
| 0,51 |
| 0,600,71 |
| 0,60 |
| 0,68 |
| 0,680,91 |
| 1,06 |
| 1,06 |
| 1,06 |
| 1,171,43 |
| 2,45 |
| 4,56 |
| 8,7815,19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS03 | 5 | 3/16” | 03 | - | - | - | - | - | - |
| CS04 | 6 | 1/4” | 04 | - | - | - | - | - | - |
| CS04T8 | 6 | 1/4” | 04 | - | - | - | 8 | - | - |
| CS05 | 8 | 5/16” | 05 | - | - | - | - | - | - |
| CS06 | 10 | 3/8” | 06 | - | - | - | - | - | - |
| CS06T10 | 10 | 3/8” | 06 | - | - | - | 10 | 14 | 16 |
| CS06T12 | 10 | 3/8” | 06 | - | - | - | 12 | 14 | 16 |
| CS08 | 12 | 1/2” | 08 | - | - | - | - | 16 | 20 |
| CS08T14 | 12 | 1/2” | 08 | - | - | - | 14 | 16 | 20 |
| CS08T15 | 12 | 1/2” | 08 | - | - | - | 15 | 16 | 20 |
| CS08T16 | 12 | 1/2” | 08 | - | - | - | 16 | 16 | 20 |
| CS10 | 16 | 5/8” | 10 | - | - | - | - | 18 | 24 |
| CS12 | 20 | 3/4” | 12 | - | - | - | - | 15 | 26 |
| CS16 | 25 | 1” | 16 | - | - | - | - | 22 | 32 |
| CS20 | 32 | 1.1/4” | 20 | - | - | - | - | - | - |
| CS24 | 40 | 1.1/2” | 24 | - | - | - | - | - | - |
| CS32 | 50 | 2” | 32 | - | - | - | - | - | - |

**L**

Französischer Rohrstutzen A

# 3

Straight standpipe french type

**D**

Штуцер французкий тип

**N**

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **-** | **D** | **N A** | **L** |

|  |
| --- |
| 26,16 |
| 26,16 |
| 19,2423,80 |
| 21,52 |
| ✻ |
| 24,2027,50 |
| 28,44 |
| 30,81 |
| 31,52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDL0413F | 6 | 1/4” | 04 | - | - | 13 | 22 | 29.5 | 58 |
| PDL0513F | 8 | 5/16” | 05 | - | - | 13 | 22 | 29.5 | 58 |
| PDL0613F | 10 | 3/8” | 06 | - | - | 13 | 22 | 29.5 | 60 |
| PDL0617F | 10 | 3/8” | 06 | - | - | 17 | 24 | 31.5 | 62 |
| PDL0817F | 12 | 1/2” | 08 | - | - | 17 | 24 | 32.5 | 65.5 |
| PDL0821F | 12 | 1/2” | 08 | - | - | 21 | 26 | 34.5 | 67.5 |
| PDL1021F | 16 | 5/8” | 10 | - | - | 21 | 26 | 34.5 | 70.5 |
| PDL1221F | 20 | 3/4” | 12 | - | - | 21 | 26 | 35.3 | 76.3 |
| PDL1227F | 20 | 3/4” | 12 | - | - | 26 | 25 | 34.3 | 75.3 |
| PDL1633F | 25 | 1” | 16 | - | - | 33 | 27 | 37.3 | 92.3 |
| PDL2033F | 32 | 1.1/4” | 20 | - | - | 33 | 27 | 38 | 99 |

**L**

Rohrstutzen BEL - BES A

Straight standpipe BEL - BES

**D**

Штуцер BEL - BES

**N**

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **-** | **D** | **N A** | **L** |

|  |
| --- |
| 1,06 |
| 1,23 |
| 0,660,63 |
| 0,66 |
| 1,06 |
| 0,710,71 |
| 0,77 |
| 0,80 |
| 0,71 |
| 0,910,91 |
| 4,67 |
| 1,31 |
| 1,031,14 |
| 1,48 |
| 1,43 |
| 1,482,05 |
| 2,96 |
| 1,97 |
| 1,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDL0306 | 5 | 3/16” | 03 | - | - | 6 | 24 | 30 | 55 |
| PDL0308 | 5 | 3/16” | 03 | - | - | 8 | 24 | 30 | 55 |
| PDL0406 | 6 | 1/4” | 04 | - | - | 6 | 22.5 | 30.5 | 58.5 |
| PDL0408 | 6 | 1/4” | 04 | - | - | 8 | 23 | 30.5 | 58.5 |
| PDL0410 | 6 | 1/4” | 04 | - | - | 10 | 25 | 32 | 59.5 |
| PDL0412 | 6 | 1/4” | 04 | - | - | 12 | 25 | 32 | 60 |
| PDL0508 | 8 | 5/16” | 05 | - | - | 8 | 23 | 30 | 58 |
| PDL0510 | 8 | 5/16” | 05 | - | - | 10 | 25 | 32 | 60 |
| PDL0512 | 8 | 5/16” | 05 | - | - | 12 | 25 | 32 | 60 |
| PDL0610 | 10 | 3/8” | 06 | - | - | 10 | 25.5 | 33 | 63 |
| PDL0612 | 10 | 3/8” | 06 | - | - | 12 | 25 | 32.5 | 62 |
| PDL0614 | 10 | 3/8” | 06 | - | - | 14 | 28 | 35.5 | 65.5 |
| PDL0615 | 10 | 3/8” | 06 | - | - | 15 | 25.5 | 33 | 63 |
| PDL0812 | 12 | 1/2” | 08 | - | - | 12 | 25 | 33 | 66 |
| PDL0814 | 12 | 1/2” | 08 | - | - | 14 | 28 | 36 | 69 |
| PDL0815 | 12 | 1/2” | 08 | - | - | 15 | 25.5 | 33.5 | 66.5 |
| PDL0816 | 12 | 1/2” | 08 | - | - | 16 | 31 | 39 | 72 |
| PDL0818 | 12 | 1/2” | 08 | - | - | 18 | 27 | 35.5 | 68.5 |
| PDL1018 | 16 | 5/8” | 10 | - | - | 18 | 28 | 36 | 71.5 |
| PDL1020 | 16 | 5/8” | 10 | - | - | 20 | 35 | 43.5 | 79.5 |
| PDL1022 | 16 | 5/8” | 10 | - | - | 22 | 29 | 38 | 74 |
| PDL1218 | 20 | 3/4” | 12 | - | - | 18 | 26 | 34.5 | 75 |
| PDL1220 | 20 | 3/4” | 12 | - | - | 20 | 35 | 44 | 84.5 |
| PDL1222 | 20 | 3/4” | 12 | - | - | 22 | 29.5 | 38 | 80 |

**L**

Rohrstutzen BEL - BES A

# 3

Straight standpipe BEL - BES

**D**

Штуцер BEL - BES

**N**

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **-** | **D** | **N A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDL1225 | 20 | 3/4” | 12 | - | - | 25 | 41 | 51 | 91.5 |  | 2,31 |
| PDL1625 | 25 | 1” | 16 | - | - | 25 | 39.5 | 50 | 105 |  | 3,53 |
| PDL1628 | 25 | 1” | 16 | - | - | 28 | 30.5 | 41 | 96 |  | 3,283,79 |
| PDL1630 | 25 | 1” | 16 | - | - | 30 | 43.5 | 54 | 109 |
| PDL2030 | 32 | 1.1/4” | 20 | - | - | 30 | 43 | 54.5 | 115 |  | 8,29 |
| PDL2035 | 32 | 1.1/4” | 20 | - | - | 35 | 35.5 | 46.5 | 106.5 |  | 5,67 |
| PDL2038 | 32 | 1.1/4” | 20 | - | - | 38 | 48 | 60 | 120 |  | 7,2410,52 |
| PDL2438 | 40 | 1.1/2” | 24 | - | - | 38 | 48 | 60 | 131 |
| PDL2442 | 40 | 1.1/2” | 24 | - | - | 42 | 36 | 47 | 118 |  | 10,52 |