# Hydraulik - Armaturen



## Hydraulic - Fittings / Гидравлические фиттинги

Flanschanschluss SUPERCAT - L

SAE 9000 PSI A

Straight flange SUPERCAT 3

- SAE 900 PSI D

Фланцевое соединение SUPERCAT - SAE 9000 PSI

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Flansch / Flange** |  | **Abmessung / Dimension mm** | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **- D** | **A L** |

|  |
| --- |
| 12,51 |
| 18,78 |
| 15,19  18,30 |
| 18,78 |
| 31,61 |
| 29,73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FDS1212I | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” | - | - | 41.3 | 58 | 99 |
| FDS1216I | 20 | 3/4” | 12 | 1” | - | - | 47.6 | 70 | 111 |
| FDS1616I | 25 | 1” | 16 | 1” | - | - | 47.6 | 72 | 127 |
| FDS1620I | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” | - | - | 54 | 75 | 130 |
| FDS2020I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” | - | - | 54 | 71 | 131 |
| FDS2024I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/2” | - | - | 63.5 | 80 | 141 |
| FDS2424I | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” | - | - | 63.5 | 80 | 151 |

✻ Artikel und Preis auf Anfrage / Article and price on request / Артикль - Цена по запросу

**101**

# Hydraulik - Armaturen



## Hydraulic - Fittings / Гидравлические фиттинги

**L**

90° Flanschanschluss A

SUPERCAT - SAE 9000 PSI

90° Swept elbow SUPERCAT

* SAE 9000 PSI

**B**

Угловое 90° фланцевое соединение SUPERCAT

* SAE 9000 PSI

**D**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Flansch / Flange** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **D** | **B A** | **L** |

|  |
| --- |
| 16,67 |
| 23,00 |
| 21,60  29,10 |
| 29,41 |
| 45,37 |
| 45,37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F90S1212I | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” | - | 41.3 | 67 | 57 | 98 |
| F90S1216I | 20 | 3/4” | 12 | 1” | - | 47.6 | 73 | 57 | 98 |
| F90S1616I | 25 | 1” | 16 | 1” | - | 47.6 | 75 | 77 | 132 |
| F90S1620I | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” | - | 54 | 80 | 77 | 132 |
| F90S2020I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” | - | 54 | 97 | 89 | 150 |
| F90S2024I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/2” | - | 63.5 | 99 | 89 | 150 |
| F90S2424I | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” | - | 63.5 | 113 | 101 | 172 |

**102**

✻ Artikel und Preis auf Anfrage / Article and price on request / Артикль - Цена по запросу

# Hydraulik - Armaturen



## Hydraulic - Fittings / Гидравлические фиттинги

**L**

45° Flanschanschluss A

SUPERCAT - SAE 9000 PSI

45° Swept elbow SUPERCAT 3

* SAE 9000 PSI

**B**

Угловое 45° фланцевое соединение SUPERCAT

* SAE 9000 PSI

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Flansch / Flange** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **D** | **B A** | **L** |

|  |
| --- |
| 16,67 |
| 23,00 |
| 21,60  29,10 |
| 29,41 |
| 45,37 |
| 45,37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F45S1212I | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” | - | 41.3 | 39 | 74 | 115 |
| F45S1216I | 20 | 3/4” | 12 | 1” | - | 47.6 | 43 | 78 | 119 |
| F45S1616I | 25 | 1” | 16 | 1” | - | 47.6 | 40 | 94 | 149 |
| F45S1620I | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” | - | 54 | 43 | 97 | 152 |
| F45S2020I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” | - | 54 | 50 | 107 | 168 |
| F45S2024I | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/2” | - | 63.5 | 51 | 108 | 169 |
| F45S2424I | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” | - | 63.5 | 49 | 120 | 191 |

✻ Artikel und Preis auf Anfrage / Article and price on request / Артикль - Цена по запросу

**103**