**L**

**A**

AGM 60° Innenkonus

Metric male 60°

AGM ниппель, метрический, конус 60°

**CH** **3**

**F**

**60°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **-** | **CH A** | **L** |

|  |
| --- |
| 1,74 |
| 1,94 |
| 1,22  1,57 |
| 1,48 |
| 1,88 |
| 0,91  1,28 |
| 1,82 |
| 2,11 |
| 2,20 |
| 1,88  1,88 |
| 2,28 |
| 2,20 |
| 2,42  1,32 |
| 2,37 |
| 6,27 |
| 7,67  7,67 |
| 6,27 |
| 7,84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MM0310 | 5 | 3/16” | 03 | M10 x 1 | - | - | 15 | 21 | 45 |
| MM0312 | 5 | 3/16” | 03 | M12 x 1.5 | - | - | 17 | 24.5 | 49 |
| MM0410 | 6 | 1/4” | 04 | M10 x 1 | - | - | 15 | 21 | 49 |
| MM0412 | 6 | 1/4” | 04 | M12 x 1.5 | - | - | 17 | 25.5 | 54 |
| MM0414 | 6 | 1/4” | 04 | M14 x 1.5 | - | - | 19 | 27 | 55 |
| MM0416 | 6 | 1/4” | 04 | M16 x 1.5 | - | - | 22 | 29 | 57 |
| MM0418 | 6 | 1/4” | 04 | M18 x 1.5 | - | - | 24 | 29 | 57 |
| MM0514 | 8 | 5/16” | 05 | M14 x 1.5 | - | - | 19 | 27 | 55 |
| MM0516 | 8 | 5/16” | 05 | M16 x 1.5 | - | - | 22 | 29 | 57 |
| MM0518 | 8 | 5/16” | 05 | M18 x 1.5 | - | - | 24 | 29 | 57 |
| MM0614 | 10 | 3/8” | 06 | M14 x 1.5 | - | - | 19 | 27 | 57 |
| MM0616 | 10 | 3/8” | 06 | M16 x 1.5 | - | - | 22 | 29 | 59 |
| MM0618 | 10 | 3/8” | 06 | M18 x 1.5 | - | - | 24 | 29 | 59 |
| MM0620 | 10 | 3/8” | 06 | M20 x 1.5 | - | - | 27 | 32 | 62 |
| MM0622 | 10 | 3/8” | 06 | M22 x 1.5 | - | - | 27 | 32 | 62 |
| MM0818 | 12 | 1/2” | 08 | M18 x 1.5 | - | - | 24 | 29 | 62 |
| MM0820 | 12 | 1/2” | 08 | M20 x 1.5 | - | - | 27 | 33 | 66 |
| MM0822 | 12 | 1/2” | 08 | M22 x 1.5 | - | - | 27 | 33 | 66 |
| MM0824 | 12 | 1/2” | 08 | M24 x 1.5 | - | - | 30 | 36 | 69 |
| MM0826 | 12 | 1/2” | 08 | M26 x 1.5 | - | - | 32 | 36 | 69 |
| MM1026 | 16 | 5/8” | 10 | M26 x 1.5 | - | - | 32 | 36 | 72 |
| MM1226 | 20 | 3/4” | 12 | M26 x 1.5 | . | - | 32 | 37 | 78 |
| MM1230 | 20 | 3/4” | 12 | M30 x 1.5 | - | - | 34 | 36 | 77 |

**L**

**A**

AGM 60° Innenkonus

Metric male 60° CH

**F**

AGM ниппель, метрический, внутренний конус 60°

**60°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **-** | **CH A** | **L** |

|  |
| --- |
| 17,21 |
| 32,86 |
| 36,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MM1638 | 25 | 1” | 16 | M38 x 1.5 | - | - | 46 | 37 | 92 |
| MM2045 | 32 | 1.1/4” | 20 | M45 x 1.5 | - | - | - | - | - |
| MM2452 | 40 | 1.1/2” | 24 | M52 x 1.5 | - | - | - | - | - |

DKM 60° Konus Metric female SV 60°

DKM ниппель, конус 60°, метрический

**L**

**A**

**CH** **3**

**60°**

**F**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **-** | **CH A** | **L** |

|  |
| --- |
| 1,54 |
| 1,45 |
| 1,40  1,40 |
| 0,94 |
| 0,83 |
| 1,25  1,31 |
| 0,84 |
| 1,34 |
| 1,63 |
| 1,25  1,20 |
| 1,82 |
| 1,80 |
| 1,97  1,74 |
| 1,17 |
| 2,74 |
| 3,45  2,82 |
| 2,91 |
| 5,26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FDM0310 | 5 | 3/16” | 03 | M10 x 1 | - | - | 15 | 18 | 43 |
| FDM0312 | 5 | 3/16” | 03 | M12 x 1.5 | - | - | 17 | 18 | 43 |
| FDM0410 | 6 | 1/4” | 04 | M10 x 1 | - | - | 15 | 18 | 46 |
| FDM0412 | 6 | 1/4” | 04 | M12 x 1.5 | - | - | 17 | 18 | 46 |
| FDM0414 | 6 | 1/4” | 04 | M14 x 1.5 | - | - | 19 | 18 | 46 |
| FDM0416 | 6 | 1/4” | 04 | M16 x 1.5 | - | - | 22 | 19 | 47 |
| FDM0418 | 6 | 1/4” | 04 | M18 x 1.5 | - | - | 24 | 19 | 47 |
| FDM0514 | 8 | 5/16” | 05 | M14 x 1.5 | - | - | 19 | 18 | 46 |
| FDM0516 | 8 | 5/16” | 05 | M16 x 1.5 | - | - | 22 | 19 | 47 |
| FDM0518 | 8 | 5/16” | 05 | M18 x 1.5 | - | - | 24 | 19 | 47 |
| FDM0614 | 10 | 3/8” | 06 | M14 x 1.5 | - | - | 19 | 19 | 49 |
| FDM0616 | 10 | 3/8” | 06 | M16 x 1.5 | - | - | 22 | 20 | 50 |
| FDM0618 | 10 | 3/8” | 06 | M18 x 1.5 | - | - | 24 | 20 | 50 |
| FDM0620 | 10 | 3/8” | 06 | M20 x 1.5 | - | - | 27 | 21 | 51 |
| FDM0622 | 10 | 3/8” | 06 | M22 x 1.5 | - | - | 27 | 21 | 51 |
| FDM0818 | 12 | 1/2” | 08 | M18 x 1.5 | - | - | 24 | 20 | 53 |
| FDM0820 | 12 | 1/2” | 08 | M20 x 1.5 | - | - | 27 | 22 | 55 |
| FDM0822 | 12 | 1/2” | 08 | M22 x 1.5 | - | - | 27 | 22 | 55 |
| FDM0824 | 12 | 1/2” | 08 | M24 x 1.5 | - | - | 30 | 23 | 56 |
| FDM0826 | 12 | 1/2” | 08 | M26 x 1.5 | - | - | 32 | 24 | 57 |
| FDM1026 | 16 | 5/8” | 10 | M26 x 1.5 | - | - | 32 | 24 | 60 |
| FDM1226 | 20 | 3/4” | 12 | M26 x 1.5 | - | - | 32 | 25 | 66 |
| FDM1230 | 20 | 3/4” | 12 | M30 x 1.5 | - | - | 34 | 26 | 67 |

**L**

**A**

DKM 60° Konus

**CH**

Metric female SV 60°

DKM ниппель, конус 60°,

**60°**

метрический F

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **- CH** | **A L** |

|  |
| --- |
| 10,49 |
| 25,82 |
| 43,04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FDM1638 | 25 | 1” | 16 | M38 x 1.5 | - | - | 46 | 37 | 92 |
| FDM2045 | 32 | 1.1/4” | 20 | M45 x 1.5 | - | - | - | - | - |
| FDM2452 | 40 | 1.1/2” | 24 | M52 x 1.5 | - | - | - | - | - |

**L**

**A**

DKM 90° Bogen 60° Konus

Metric female 90° swept elbow 3

**B**

DKM угловой ниппель 90°, конус 60°, метрический

**CH**

**F**

**60°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B A** | **L** |

|  |
| --- |
| 2,65 |
| 2,68 |
| 2,42  2,28 |
| 1,63 |
| 2,28 |
| 2,28  1,82 |
| 2,20 |
| 2,28 |
| 3,22 |
| 2,11  2,20 |
| 2,96 |
| 2,99 |
| 3,91  3,31 |
| 2,35 |
| 4,70 |
| 5,36  5,36 |
| 5,24 |
| 9,23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F90M0310 | 5 | 3/16” | 03 | M10 x 1 | - | 15 | 29 | 23 | 47.5 |
| F90M0312 | 5 | 3/16” | 03 | M12 x 1.5 | - | 17 | 29 | 23 | 47.5 |
| F90M0410 | 6 | 1/4” | 04 | M10 x 1 | - | 15 | 29 | 23 | 51 |
| F90M0412 | 6 | 1/4” | 04 | M12 x 1.5 | - | 17 | 29 | 23 | 51 |
| F90M0414 | 6 | 1/4” | 04 | M14 x 1.5 | - | 19 | 29 | 23 | 51 |
| F90M0416 | 6 | 1/4” | 04 | M16 x 1.5 | - | 22 | 32 | 23 | 51 |
| F90M0418 | 6 | 1/4” | 04 | M18 x 1.5 | - | 24 | 32 | 23 | 51 |
| F90M0514 | 8 | 5/16” | 05 | M14 x 1.5 | - | 19 | 33.5 | 31.5 | 59.5 |
| F90M0516 | 8 | 5/16” | 05 | M16 x 1.5 | - | 22 | 35.5 | 31.5 | 59.5 |
| F90M0518 | 8 | 5/16” | 05 | M18 x 1.5 | - | 24 | 35.5 | 31.5 | 59.5 |
| F90M0614 | 10 | 3/8” | 06 | M14 x 1.5 | - | 19 | 37 | 33 | 63 |
| F90M0616 | 10 | 3/8” | 06 | M16 x 1.5 | - | 22 | 38 | 33 | 63 |
| F90M0618 | 10 | 3/8” | 06 | M18 x 1.5 | - | 24 | 38 | 33 | 63 |
| F90M0620 | 10 | 3/8” | 06 | M20 x 1.5 | - | 27 | 42 | 33 | 63 |
| F90M0622 | 10 | 3/8” | 06 | M22 x 1.5 | - | 27 | 42 | 33 | 63 |
| F90M0818 | 12 | 1/2” | 08 | M18 x 1.5 | - | 24 | 43 | 39 | 72 |
| F90M0820 | 12 | 1/2” | 08 | M20 x 1.5 | - | 27 | 45 | 39 | 72 |
| F90M0822 | 12 | 1/2” | 08 | M22 x 1.5 | - | 27 | 45 | 39 | 72 |
| F90M0824 | 12 | 1/2” | 08 | M24 x 1.5 | - | 30 | 47 | 39 | 72 |
| F90M0826 | 12 | 1/2” | 08 | M26 x 1.5 | - | 32 | 51 | 39 | 72 |
| F90M1026 | 16 | 5/8” | 10 | M26 x 1.5 | - | 32 | 56 | 49 | 85 |
| F90M1226 | 20 | 3/4” | 12 | M26 x 1.5 | - | 32 | 59 | 53.5 | 94.5 |
| F90M1230 | 20 | 3/4” | 12 | M30 x 1.5 | - | 34 | 63 | 53.5 | 94.5 |

**L**

**A**

DKM 90° Bogen 60° Konus

Metric female 90° swept elbow

**B**

DKM угловой ниппель 90°, конус 60°, метрический

**CH**

**F**

**60°**


**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B A** | **L** |

|  |
| --- |
| 17,61 |
| 46,17 |
| 73,53 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F90M1638 | 25 | 1” | 16 | M38 x 1.5 | - | 46 | 72 | 73 | 128 |
| F90M2045 | 32 | 1.1/4” | 20 | M45 x 1.5 | - | - | - | - | - |
| F90M2452 | 40 | 1.1/2” | 24 | M52 x 1.5 | - | - | - | - | - |

**LL**



**A**

DKM 45° Bogen 60° Konus

Metric female 45° swept elbow 3

**B**

DKM угловой ниппель 45°,

конус 60°, метрический

**F**

**60°**


**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B A** | **L** |

|  |
| --- |
| 2,94 |
| 2,94 |
| 2,68  2,51 |
| 1,80 |
| 2,51 |
| 2,51  2,37 |
| 2,42 |
| 2,51 |
| 3,53 |
| 2,37  2,42 |
| 3,31 |
| 3,31 |
| 4,30  3,62 |
| 3,22 |
| 5,16 |
| 5,87  5,87 |
| 5,81 |
| 10,18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F45M0310 | 5 | 3/16” | 03 | M10 x 1 | - | 15 | 17 | 40 | 65 |
| F45M0312 | 5 | 3/16” | 03 | M12 x 1.5 | - | 17 | 17 | 40 | 65 |
| F45M0410 | 6 | 1/4” | 04 | M10 x 1 | - | 15 | 17 | 40 | 68 |
| F45M0412 | 6 | 1/4” | 04 | M12 x 1.5 | - | 17 | 17 | 40 | 68 |
| F45M0414 | 6 | 1/4” | 04 | M14 x 1.5 | - | 19 | 17 | 40 | 68 |
| F45M0416 | 6 | 1/4” | 04 | M16 x 1.5 | - | 22 | 20 | 43 | 71 |
| F45M0418 | 6 | 1/4” | 04 | M18 x 1.5 | - | 24 | 20 | 43 | 71 |
| F45M0514 | 8 | 5/16” | 05 | M14 x 1.5 | - | 19 | 17 | 40 | 68 |
| F45M0516 | 8 | 5/16” | 05 | M16 x 1.5 | - | 22 | 20 | 43 | 71 |
| F45M0518 | 8 | 5/16” | 05 | M18 x 1.5 | - | 24 | 20 | 43 | 71 |
| F45M0614 | 10 | 3/8” | 06 | M14 x 1.5 | - | 19 | 20 | 55 | 85 |
| F45M0616 | 10 | 3/8” | 06 | M16 x 1.5 | - | 22 | 20 | 55 | 85 |
| F45M0618 | 10 | 3/8” | 06 | M18 x 1.5 | - | 24 | 20 | 55 | 85 |
| F45M0620 | 10 | 3/8” | 06 | M20 x 1.5 | - | 27 | 23 | 58 | 88 |
| F45M0622 | 10 | 3/8” | 06 | M22 x 1.5 | - | 27 | 23 | 58 | 88 |
| F45M0818 | 12 | 1/2” | 08 | M18 x 1.5 | - | 24 | 23 | 65 | 98 |
| F45M0820 | 12 | 1/2” | 08 | M20 x 1.5 | - | 27 | 23 | 65 | 98 |
| F45M0822 | 12 | 1/2” | 08 | M22 x 1.5 | - | 27 | 23 | 65 | 98 |
| F45M0824 | 12 | 1/2” | 08 | M24 x 1.5 | - | 30 | 21 | 66 | 99 |
| F45M0826 | 12 | 1/2” | 08 | M26 x 1.5 | - | 32 | 21 | 66 | 99 |
| F45M1026 | 16 | 5/8” | 10 | M26 x 1.5 | - | 32 | 26 | 64 | 100 |
| F45M1226 | 20 | 3/4” | 12 | M26 x 1.5 | - | 32 | 29 | 63 | 104 |
| F45M1230 | 20 | 3/4” | 12 | M30 x 1.5 | - | 34 | 31 | 65 | 105 |

**LL**



**A**

DKM 45° Bogen 60° Konus

Metric female 45° swept elbow

**B**

DKM угловой ниппель 45°,

конус 60°, метрический

**F**

**60°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B** | **A** | **L** |

|  |
| --- |
| 19,38 |
| 50,79 |
| 74,87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F45M1638 | 25 | 1” | 16 | M38 x 1.5 | - | 46 | 41 | 90 | 145 |
| F45M2045 | 32 | 1.1/4” | 20 | M45 x 1.5 | - | - | - | - | - |
| F45M2452 | 40 | 1.1/2” | 24 | M52 x 1.5 | - | - | - | - | - |