AGF 24° Innenkonus (französische Serie)

Metric male 24° french type

AGF ниппель, внутренний конус 24°, французкий тип

**L**

**A**

**CH** **3**

**F**

**24°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** | **Tubo mm** | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **-** | **CH A** | **L** |

|  |
| --- |
| 26,73 |
| 26,73 |
| 5,10  27,39 |
| 4,30 |
| 28,42 |
| 5,87  23,48 |
| 25,28 |
| 30,21 |
| 33,57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ME0413F | 6 | 1/4” | 04 | M20x1.5 | 13 | - | 22 | 26.7 | 55.2 |
| ME0513F | 8 | 5/16” | 05 | M20x1.5 | 13 | - | 22 | 26.7 | 55.2 |
| ME0613F | 10 | 3/8” | 06 | M20x1.5 | 13 | - | 22 | 26.7 | 57.2 |
| ME0617F | 10 | 3/8” | 06 | M24x1.5 | 17 | - | 27 | 30.2 | 60.7 |
| ME0817F | 12 | 1/2” | 08 | M24x1.5 | 17 | - | 27 | 30.7 | 63.7 |
| ME0821F | 12 | 1/2” | 08 | M30x1.5 | 21 | - | 32 | 31.2 | 64.2 |
| ME1021F | 16 | 5/8” | 10 | M30x1.5 | 21 | - | 32 | 31.2 | 67.2 |
| ME1221F | 20 | 3/4” | 12 | M30x1.5 | 21 | - | 32 | 31.7 | 73.2 |
| ME1227F | 20 | 3/4” | 12 | M36x1.5 | 27 | - | 38 | 31.7 | 73.2 |
| ME1633F | 25 | 1” | 16 | M45x1.5 | 33 | - | 46 | 37.2 | 92.2 |
| ME2033F | 32 | 1.1/4” | 20 | M45x1.5 | 33 | - | 46 | 38.2 | 99.2 |

**L**

DKM mit 24° Konus A

(französische Serie)

**CH**

Metric female 24° french type

**2 4 °**

DKM ниппель, конус 24°, F

французкий тип

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **-** | **CH A** | **L** |

|  |
| --- |
| 3,08 |
| 1,54 |
| 1,43  2,99 |
| 2,42 |
| 11,29 |
| 4,76  12,20 |
| 12,31 |
| 17,98 |
| 28,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE0413F | 6 | 1/4” | 04 | M20 x 1.5 | - | - | 24 | 23.5 | 51.5 |
| FE0513F | 8 | 5/16” | 05 | M20 x 1.5 | - | - | 24 | 23.5 | 51.5 |
| FE0613F | 10 | 3/8” | 06 | M20 x 1.5 | - | - | 24 | 23.5 | 53.5 |
| FE0617F | 10 | 3/8” | 06 | M24 x 1.5 | - | - | 30 | 27 | 57 |
| FE0817F | 12 | 1/2” | 08 | M24 x 1.5 | - | - | 30 | 27.5 | 60.5 |
| FE0821F | 12 | 1/2” | 08 | M30 x 1.5 | - | - | 36 | 31 | 64 |
| FE1021F | 16 | 5/8” | 10 | M30 x 1.5 | - | - | 36 | 31 | 67 |
| FE1221F | 20 | 3/4” | 12 | M30 x 1.5 | - | - | 36 | 31.5 | 72.5 |
| FE1227F | 20 | 3/4” | 12 | M36 x 1.5 | - | - | 41 | 34 | 75 |
| FE1633F | 25 | 1” | 16 | M45 x 1.5 | - | - | 50 | 34 | 89 |
| FE2033F | 32 | 1.1/4” | 20 | M45 x 1.5 | - | - | 50 | 34 | 95 |

**L**

**A**

DKF 90° Bogen (französische Serie)

**3**

90° metric swept elbow 24° B

french type

**CH**

DKF угловой ниппель 90°, конус 24°, французкий тип

**F**

**24°**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B A** | **L** |

|  |
| --- |
| 4,20 |
| 3,19 |
| 3,19  6,73 |
| 3,71 |
| 13,39 |
| 6,93  8,29 |
| 8,01 |
| 43,63 |
| 59,37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F90E0413F | 6 | 1/4” | 04 | M20x1.5 | - | 24 | 32.5 | 27 | 55 |
| F90E0513F | 8 | 5/16” | 05 | M20x1.5 | - | 24 | 39 | 29 | 57 |
| F90E0613F | 10 | 3/8” | 06 | M20x1.5 | - | 24 | 39.5 | 35.5 | 65 |
| F90E0617F | 10 | 3/8” | 06 | M24x1.5 | - | 30 | 48 | 36 | 69 |
| F90E0817F | 12 | 1/2” | 08 | M24x1.5 | - | 30 | 48 | 39.5 | 72 |
| F90E0821F | 12 | 1/2” | 08 | M30x1.5 | - | 36 | 61 | 45.5 | 81 |
| F90E1021F | 16 | 5/8” | 10 | M30x1.5 | - | 36 | 61 | 48.5 | 84 |
| F90E1221F | 20 | 3/4” | 12 | M30x1.5 | - | 36 | 64 | 56.5 | 97 |
| F90E1227F | 20 | 3/4” | 12 | M36x1.5 | - | 41 | 64 | 56.5 | 97 |
| F90E1633F | 25 | 1” | 16 | M45x1.5 | - | 50 | 91 | 86 | 146 |
| F90E2033F | 32 | 1.1/4” | 20 | M45x1.5 | - | 50 | 91 | 92 | 152 |

**L**

**A**

DKF 45° Bogen

(französische Serie)

45° metric swept elbow 24°

french type B

DKF угловой ниппель 45°, конус 24°, французкий тип

**F**

**Euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | | | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** | | | |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B** | **A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F45E0413F | 6 | 1/4” | 04 | M20 x 1.5 | - | 24 | 18.5 | 50 | 77.5 |  | 4,59 |
| F45E0513F | 8 | 5/16” | 05 | M20 x 1.5 | - | 24 | 21 | 52 | 79 |  | 3,19 |
| F45E0613F | 10 | 3/8” | 06 | M20 x 1.5 | - | 24 | 18.5 | 58.5 | 88 |  | 3,19  7,41 |
| F45E0617F | 10 | 3/8” | 06 | M24 x 1.5 | - | 30 | 24 | 65.5 | 98 |
| F45E0817F | 12 | 1/2” | 08 | M24 x 1.5 | - | 30 | 24 | 68.5 | 101 |  | 4,45 |
| F45E0821F | 12 | 1/2” | 08 | M30 x 1.5 | - | 36 | 29 | 68 | 102 |  | 18,04 |
| F45E1021F | 16 | 5/8” | 10 | M30 x 1.5 | - | 36 | 29 | 68 | 103.5 |  | 6,93  9,12 |
| F45E1221F | 20 | 3/4” | 12 | M30 x 1.5 | - | 36 | 30 | 69 | 108 |
| F45E1227F | 20 | 3/4” | 12 | M36 x 1.5 | - | 41 | 31 | 73 | 113 |  | 9,43 |
| F45E1633F | 25 | 1” | 16 | M45 x 1.5 | - | 50 | 36 | 101 | 161 |  | 47,99 |
| F45E2033F | 32 | 1.1/4” | 20 | M45 x 1.5 | - | 50 | 38 | 107 | 167 |  | 65,47 |