AGF ORFS Stirndichtend ORFS male

AGF ORFS ниппель, штуцер, уплотняющее фронтальное соединение

**L**

**A**

**CH** **3**

**F**

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **-** | **CH A** | **L** |

|  |
| --- |
| 2,51 |
| 4,16 |
| 4,703,17 |
| 4,70 |
| 6,01 |
| 3,915,95 |
| 14,88 |
| 5,96 |
| 18,78 |
| 8,6121,12 |
| 13,45 |
| 21,12 |
| 41,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MORFS0406 | 6 | 1/4” | 04 | 9/16” - 18 | - | - | 17 | 24 | 52 |
| MORFS0409 | 6 | 1/4” | 04 | 11/16” - 16 | - | - | 19 | 27.5 | 55.5 |
| MORFS0509 | 8 | 5/16” | 05 | 11/16” - 16 | - | - | 19 | 27.5 | 55.5 |
| MORFS0609 | 10 | 3/8” | 06 | 11/16” - 16 | - | - | 19 | 27.5 | 57.5 |
| MORFS0611 | 10 | 3/8” | 06 | 13/16” - 16 | - | - | 22 | 30.5 | 60.5 |
| MORFS0613 | 10 | 3/8” | 06 | 1” - 14 | - | - | 27 | 33.5 | 63.5 |
| MORFS0811 | 12 | 1/2” | 08 | 13/16” - 16 | - | - | 27 | 34 | 67 |
| MORFS0813 | 12 | 1/2” | 08 | 1” - 14 | - | - | 27 | 31.5 | 67 |
| MORFS0814 | 12 | 1/2” | 08 | 1.3/16” - 12 | - | - | 32 | 36 | 68.5 |
| MORFS1013 | 16 | 5/8” | 10 | 1” - 14 | - | - | 27 | 34 | 70 |
| MORFS1014 | 16 | 5/8” | 10 | 1.3/16” - 12 | - | - | 32 | 37 | 73 |
| MORFS1214 | 20 | 3/4” | 12 | 1.3/16” - 12 | - | - | 32 | 38 | 79 |
| MORFS1215 | 20 | 3/4” | 12 | 1.7/16” - 12 | - | - | 41 | 38.5 | 79.5 |
| MORFS1615 | 25 | 1” | 16 | 1.7/16” - 12 | - | - | 41 | 39.5 | 94 |
| MORFS2021 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.11/16” - 12 | - | - | 46 | 40 | 101 |
| MORFS2432 | 40 | 1.1/2” | 24 | 2” - 12 | - | - | 55 | 43 | 114 |

**L**

**A**

**CH**

**F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORFS0406 | 6 | 1/4” | 04 | 9/16” - 18 | - | - | 17 | 20.5 | 48.5 |
| FORFS0409 | 6 | 1/4” | 04 | 11/16” - 16 | - | - | 22 | 23 | 51 |
| FORFS0509 | 8 | 5/16” | 05 | 11/16” - 16 | - | - | 22 | 23 | 51 |
| FORFS0609 | 10 | 3/8” | 06 | 11/16” - 16 | - | - | 22 | 23.5 | 53.5 |
| FORFS0611 | 10 | 3/8” | 06 | 13/16” - 16 | - | - | 24 | 26 | 56 |
| FORFS0811 | 12 | 1/2” | 08 | 13/16” - 16 | - | - | 24 | 26.5 | 59.5 |
| FORFS0813 | 12 | 1/2” | 08 | 1” - 14 | - | - | 30 | 30 | 63 |
| FORFS0814 | 12 | 1/2” | 08 | 1.3/16” - 12 | - | - | 36 | 32.5 | 65 |
| FORFS1013 | 16 | 5/8” | 10 | 1” - 14 | - | - | 30 | 30 | 66 |
| FORFS1014 | 16 | 5/8” | 10 | 1.3/16” - 12 | - | - | 36 | 32 | 68.5 |
| FORFS1214 | 20 | 3/4” | 12 | 1.3/16” - 12 | - | - | 36 | 33 | 74 |
| FORFS1215 | 20 | 3/4” | 12 | 1.7/16” - 12 | - | - | 41 | 34 | 75 |
| FORFS1615 | 25 | 1” | 16 | 1.7/16” - 12 | - | - | 41 | 35 | 90 |
| FORFS2021 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.11/16” - 12 | - | - | 50 | 35.5 | 96 |
| FORFS2432 | 40 | 1.1/2” | 24 | 2” - 12 | - | - | 60 | 37 | 108 |

**L**

**A**

DK 90° Bogen ORFS UNF

Stirndichtend

90° ORFS female 3

DK угловой ниппель 90°, ORFS B

– UNF резьба, уплотняющее фронтальное соединение

**CH**

**F**

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B A** | **L** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F90ORFS0406 | 6 | 1/4” | 04 | 9/16” - 18 | - | 17 | 29.5 | 28 | 56 |  | 2,48 |
| F90ORFS0409 | 6 | 1/4” | 04 | 11/16” - 16 | - | 22 | 30 | 28 | 56 |  | 3,36 |
| F90ORFS0509 | 8 | 5/16” | 05 | 11/16” - 16 | - | 22 | 29 | 29 | 56.5 |  | 4,022,54 |
| F90ORFS0609 | 10 | 3/8” | 06 | 11/16” - 16 | - | 22 | 29 | 36 | 66 |
| F90ORFS0611 | 10 | 3/8” | 06 | 13/16” - 16 | - | 24 | 32 | 34 | 64 |  | 3,88 |
| F90ORFS0811 | 12 | 1/2” | 08 | 13/16” - 16 | - | 24 | 36 | 37.5 | 70.5 |  | 3,53 |
| F90ORFS0813 | 12 | 1/2” | 08 | 1” - 14 | - | 30 | 39 | 39 | 72 |  | 14,5415,19 |
| F90ORFS0814 | 12 | 1/2” | 08 | 1.3/16” - 12 | - | 36 | 41 | 38 | 71 |
| F90ORFS1013 | 16 | 5/8” | 10 | 1” - 14 | - | 30 | 43.5 | 51.5 | 87.5 |  | 6,50 |
| F90ORFS1014 | 16 | 5/8” | 10 | 1.3/16” - 12 | - | 36 | 48 | 46.5 | 82.5 |  | 16,02 |
| F90ORFS1214 | 20 | 3/4” | 12 | 1.3/16” - 12 | - | 36 | 49 | 56 | 96.5 |  | 7,33 |
| F90ORFS1215 | 20 | 3/4” | 12 | 1.7/16” - 12 | - | 41 | 54 | 56.5 | 97 |  | 22,0311,00 |
| F90ORFS1615 | 25 | 1” | 16 | 1.7/16” - 12 | - | 41 | 59.5 | 74 | 129 |
| F90ORFS2021 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.11/16” - 12 | - | 50 | 75.5 | 90 | 150.5 |  | 25,48 |
| F90ORFS2432 | 40 | 1.1/2” | 24 | 2” - 12 | - | 60 | 84 | 99 | 170 |  | 34,17 |

**L**

DK 45° Bogen ORFS UNF A

Stirndichtend

45° ORFS female

**B**

DK угловой ниппель 45°, ORFS

– UNF резьба, уплотняющее фронтальное соединение

**F**

**Euro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel Code** | **Schlauch / Hose** | **Gewinde / Thread** |  | **Abmessung / Dimension mm** |
| **DN** | **Inch Inches** | **Size** | **F** | **CH** | **B A** | **L** |

|  |
| --- |
| 2,71 |
| 3,71 |
| 4,452,79 |
| 4,28 |
| 3,88 |
| 15,9316,67 |
| 7,15 |
| 17,59 |
| 8,07 |
| 24,2312,08 |
| 28,02 |
| 37,54 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F45ORFS0406 | 6 | 1/4” | 04 | 9/16” - 18 | - | 17 | 15 | 45 | 73 |
| F45ORFS0409 | 6 | 1/4” | 04 | 11/16” - 16 | - | 22 | 15.5 | 45.5 | 73.5 |
| F45ORFS0509 | 8 | 5/16” | 05 | 11/16” - 16 | - | 22 | 15.5 | 46 | 74 |
| F45ORFS0609 | 10 | 3/8” | 06 | 11/16” - 16 | - | 22 | 13 | 51 | 81 |
| F45ORFS0611 | 10 | 3/8” | 06 | 13/16” - 16 | - | 24 | 17 | 52 | 82 |
| F45ORFS0811 | 12 | 1/2” | 08 | 13/16” - 16 | - | 24 | 18 | 58 | 91 |
| F45ORFS0813 | 12 | 1/2” | 08 | 1” - 14 | - | 30 | 20 | 61 | 94 |
| F45ORFS0814 | 12 | 1/2” | 08 | 1.3/16” - 12 | - | 36 | 24 | 62 | 95 |
| F45ORFS1013 | 16 | 5/8” | 10 | 1” - 14 | - | 30 | 20 | 55 | 91 |
| F45ORFS1014 | 16 | 5/8” | 10 | 1.3/16” - 12 | - | 36 | 21 | 57 | 93 |
| F45ORFS1214 | 20 | 3/4” | 12 | 1.3/16” - 12 | - | 36 | 23 | 58 | 98 |
| F45ORFS1215 | 20 | 3/4” | 12 | 1.7/16” - 12 | - | 41 | 27 | 62.5 | 103 |
| F45ORFS1615 | 25 | 1” | 16 | 1.7/16” - 12 | - | 41 | 26 | 81 | 136 |
| F45ORFS2021 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.11/16” - 12 | - | 50 | 34 | 93 | 152.5 |
| F45ORFS2432 | 40 | 1.1/2” | 24 | 2” - 12 | - | 60 | 45 | 112 | 182 |